С И С Т Е М А

за

тестване на  лесоустройствени проекти Leso Test for Windows 

V3.00

Ръководство за потребителя

ЕТ "КОЛМА-Кольо Христов"
тел: (02) 876-48-65, 855-80-23, GSM: (0888)-343-067
URL: 		www.kolma.bg
e-mail :	kolma@dir.bg, kolma@kolma.bg
София, (C) 1983-2023 г. 

Увод
Описание на функциите на програмата Lesotest3
Описание на базата данни
Инсталиране и настройки
Инсталиране
Деинсталиране
Стартиране на системата
Основни функции
Основни понятия
Екранни области
Видове курсори
`Горещи` клавиши
Номенклатурен файл на системата
Служебни команди в макетните файлове
Методи на вход на точка
Навигатор
Референтна точка
Файл
Нов прозорец
Отваряне прозорец
Затваряне прозорец
Нов файл
Отваряне на файл
Затваряне на файл
Запис на файл
Запис на файл като
Import
Export
Настройки за чертане и печат
Настройки за печат на документи
Параметри
Редакция
Избор в правоъгълник
Търсене на подотдел
Търсене на отдел
Търсене по дървесен вид
Търсене на имоти
Прозорец
Лупа
Обекти (графичен редактор)
Подотдели
Отдели
Линии
Текст
Трансформации
Дроби
Координатни системи
Генерализация
Растери
Точка
Изтриване/смяна тип
Данни
Отдел
Подотдел
Горс.стоп. участъци
Землища
Имоти
Сгради
Търсене обект
Лесоустройствени проекти
Статус на проекта
Документи
Списък на подотделите
Списък по вид територия
Списък по вид собственост
Списък на ДГФ
Баланс на ГФ
ОГФ1
Стопански лист
Предотделен лист
Схема
Таксационно описание
Инструменти
Стандартни
Общи
Линия
Контур
Отдел
Текст
Условни знаци
Лупа
Мерене
Растери
Избор на файл
Точка
Дроб
Землища за текущия проект
Служебни корекции
Архивиране
Тест
Четене на ZEM 2.10/2.11/2.12
Четене на ОГФ1 от Excel
Тест на данните
Протокол
Списък на грешките
Тест месторастене
Тест вкс
Експорти
към Excel
към Word
към Word на номенклатури и други изходи
Как да ... ?
Ползваме помощ
Заредим и тестваме ZEM файл
Отпечатаме протокол за грешките
Отпечатаме приемо-предавателен протокол
Отпечатаме документи
Отпечатаме предотделен лист
Отпечатаме схема
Отпечатаме таксационно описание
Изход от програмата
Новости
Последни изменения

Увод

		Програмна система LESOTEST v3.0 е предназначена да приема и тества данни от цифрови модели на лесоустройствени проекти (ЛУП) предадени в единен (ZEM) формат, както и кадастрална информация от планове за земеразделяне (ПЗ), карти на възстановената собственост (КВС) и кадастрални карти (КК). Тя интегрира всички функционални възможности  на програмата LESOTEST v3.0.
		Програмната система поддържа информацията на два основни слоя - лесоустройство и кадастър.
		Данните от ЛУП се четат от формати ZEM 2.10, ZEM 2.11 и ZEM 2.12 и се запазват на ниво ДГС/ДЛС. Системата може да запази няколко различни ЛУП за едно ДГС/ДЛС, които се визуализират по желание от потребителя. Данните от ЛУП са "заключени" и не могат да се редактират. Изменения в лесоустройствените карти могат да се въвеждат в специален работен слой.
		Данните от ПЗ и КВС се четат от ZEM 3.0x формат и се пазят по землища. Данните от КК се четат от CAD 4.0х формат и също се пазят по землища. Кадастралните данни също са "заключени" и не могат да се редактират. Те се използват за извеждане на екран, генериране на справки или чертане на тематични карти.
		Системата може да работи и с растерни изображения, които могат да се калибрират спрямо координатната система на цифровия модел на ЛУП и да се ползват за ръчно векторизиране на картите.
		Цифровите модели се пазят в оригиналната им координатна система 1970 г. в съответната заона (К3, К5, К7 или К9). Програмната система може да трансформира моделите в някоя от следните координатни системи: 1950 г, 1930 г., UTM WGS84 (34N и 35N зона) или в географски координати в система WGS84.
		Системата чертае тематични карти по различни параметри от текстовата база данни, както от слой лесоустройство, така и от слой кадастър. Тематичните карти и легенди се настройват от потребителя.
		Системата извежда графична и текстова информация от базата данни на лесоустройствените проекти в различни изходни формати по параметри избирани от потребителя.

Описание на функциите на програмата Lesotest3

	Програмата Lesotest3 изпълнява следните функции:

1.	Четене и тест на лесоустройствени проекти в ZEM 2.10, ZEM 2.11, ZEM 2.12 формат.
Четенето на лесоустройствените проекти протича по следния начин:
-	Избира се входния ZEM файл.
-	Проверява се версията на формата. Ако е различна от 2.1x, процесът прекъсва със съобщение за грешка.
-	Прочита се кода на държавното горско стопанство и годината на проекта. Ако някои от тези данни липсват, процесът прекъсва със съобщение за грешка.
-	Създава се директория с име DD_YYYY, където DD е кода на държавното горско стопанство, а YYYY  е годината на проекта, която е поддиректория на системната директория с данните. Системната директория с данните се задава в параметри на системата.
-	Ако в директорията вече има данни за това ДГС, системата пита дали да ги изтрие и да запише новите данни. Ако желаем да запазим съществуващите данни, системата пита за ново име на директория за новите данни.
-	След определяне на директорията се прочита ZEM формата и се тестват данните. Резултата от теста се записва във файл и може да се извежда на екрана по всяко време. Приетите данни за записват в избраната директория. Системата определя зоната с координатна система 1970, ако е възможно или пита потребителя за зоната на данните.
-	В базата данни за приетите проекти се записват данни за кода на ДГС, Директорията и името на файла, датата на текста, годината на проекта и статуса на данните ( в началото е тествани данни) и броя на грешките. В последствие статусът може да се промени на приети данни.
-	Резултата от теста може да се гледа на екрана или да се изведе на файл или на принтер. Извежда се статистика на грешките и списък на всички грешки. На екрана за всяка грешка се показва реда в ZEM файла на грешните данни
-	Цифровите модели на лесоустройствените проекти са заключени и не могат да се променят.

2.	Четене на данните за кадастъра от цифрови модели на КВС в ZEM 1.00, 2.00, 3.ХХ формат.
Четенето на цифровите модели на КВС протича по следния начин:
-	Прочита се цифровия модел на лесоустройствения проект.
-	Избира се входния или входните ZEM файлове.
-	За всеки файл се проверява версията на файла. Трябва да е 1.00, 2.00 или 3.ХХ
-	Прочита се данните в директорията на лесоустройствения проект. Ако вече има прочетени данни за това землище, системата пита дали да ги замести или да ги добави към съществуващите. От цифровите модели се чете само слой кадастър – имоти и сгради.
-	Добавя се запис в базата данни за прочетените кадастрални данни в информация за кода на ДГС, ЕКАТТЕ на землището и името на файла
-	Определя се зоната в координатна система 1970 на данните във файла, ако може или се пита потребителя за зоната.
-	Ако координатната система на файлът е различна от координатната система на лесоустройствения проект, файлът се трансформира в същата координатна система.
-	По този начин се прочитат наличните данни за всички землища, които попадат в територията на лесоустройствения проект.
-	В определена форма на екрана могат да се наблюдават всички прочетени модели на кадастрални данни и могат да се добавят нови, да се изтриват прочетени модели и да се правят видими или невидими в графиката на ДГС.
-	Цифровите модели на КВС са заключени и не могат да се променят.

3.	Четене на данните за кадастъра от цифрови модели на населени места в CAD формат.
Четенето на цифровите модели на населени места протича по следния начин:
-	Прочита се цифровия модел на лесоустройствения проект.
-	Избира се входния или входните CAD файлове.
-	Прочита се данните в директорията на лесоустройствения проект. Ако вече има прочетени данни за това землище, системата пита дали да ги замести или да ги добави към съществуващите. От цифровите модели се чете само слой кадастър – имоти и сгради.
-	Добавя се запис в базата данни за прочетените кадастрални данни в информация за кода на ДГС, ЕКАТТЕ на землището и името на файла
-	Определя се зоната в координатна система 1970 на данните във файла, ако може или се пита потребителя за зоната.
-	Ако координатната система на файлът е различна от координатната система на лесоустройствения проект, файлът се трансформира в същата координатна система.
-	По този начин се прочитат наличните данни за всички населени места, които попадат в територията на лесоустройствения проект.
-	В определена форма на екрана могат да се наблюдават всички прочетени модели на кадастрални данни и могат да се добавят нови, да се изтриват прочетени модели и да се правят видими или невидими в графиката на ДГС.
-	Цифровите модели на населени места са заключени и не могат да се променят.

4.	Четене на данните за кадастъра от цифрови модели на кадастрална карта в CAD формат.
Четенето на цифровите модели на кадастрални карти протича по следния начин:
-	Прочита се цифровия модел на лесоустройствения проект.
-	Избира се входния или входните CAD файлове.
-	Прочита се данните в директорията на лесоустройствения проект. Ако вече има прочетени данни за това землище, системата пита дали да ги замести или да ги добави към съществуващите. От цифровите модели се чете само слой кадастър – имоти и сгради.
-	Добавя се запис в базата данни за прочетените кадастрални данни в информация за кода на ДГС, ЕКАТТЕ на землището и името на файла
-	Определя се зоната в координатна система 1970 на данните във файла, ако може или се пита потребителя за зоната.
-	Ако координатната система на файлът е различна от координатната система на лесоустройствения проект, файлът се трансформира в същата координатна система.
-	По този начин се прочитат наличните данни за всички населени места, които попадат в територията на лесоустройствения проект.
-	В определена форма на екрана могат да се наблюдават всички прочетени модели на кадастрални данни и могат да се добавят нови, да се изтриват прочетени модели и да се правят видими или невидими в графиката на ДГС.
-	Цифровите модели на кадастралните карти са заключени и не могат да се променят.

5.	Съвместна визуализация на данните от лесоустройствените проекти и кадастъра.
Визуализацията на данните от лесоустройствените проекти става по следния начин:
-	В таблица на екрана се визуализират всички налични лесоустройствени проекти. При визуализацията може да се търси по кода на ДГС, името на ДГС или годината на проекта.
-	Прочита се цифровия модел на  лесоустройствения проект на избраното ДГС и година.
-	Системата визуализира  лесоустройствения проект и всички прочетени към него цифрови модели на кадастъра.
-	От специална форма могат да се включва и изключва графиката на определени землища.
-	С определен бутон може да се включва или изключва графиката на кадастралните данни за всички прочетени и видими землища.
-	Границите на подотделите могат да се визуализират в определен цвят, различен от цвета на всички други линии
-	В този момент могат да се включват и изключват различни тематични карти.

6.	Визуализация на данните за подотделите
-	Данните за подотделите могат да се извеждат по следните три начина:
-	С указване на номер на подотдел
-	С указване на точка в контура на подотдела
-	С избор от списък или дърво на подотделите
-		Във формата за подотдел се изобразяват всички данни за подотдела от лесоустройствения проект, които се съдържат в ZEM 2.1x формата.
-		Може да се извърши движение по номерата на поотделите, като същевременно се изобразява подотдела на графиката.
-		Избрания подотдел може да се покаже в GOOGLE EARTH, ако има връзка с интернет и програмата GOOGLE EARTH е инсталирана.
-		От формата за подотдел може да се визуализира и формата за отдела.

7.	Визуализация на данните за отделите
-	Данните за отделите могат да се извеждат по следните три начина:
-	С указване на номер на подотдел от отдела
-	С указване на номер на отдела
-	С указване на точка в контура на подотдела от отдела
-	С избор от списък на отделите
-	От формата за подотдел
-	Във формата за отдел се изобразяват всички данни за отдела от лесоустройствения проект, които се съдържат в ZEM 2.1x формата и списък в подотделите в отдела с част от данните им.
-	Може да се извърши движение по номерата на отделите, като същевременно се изобразява отдела на графиката.
-	Избрания отдел може да се покаже в GOOGLE EARTH, ако има връзка с интернет и програмата GOOGLE EARTH е инсталирана.
-	От формата за отдел може да се визуализира и формата за избран подотдел от списъка на подотделите в отдела.

8.	Визуализация на данните за имотите.
-	Данните за имотите могат да се извеждат по следните три начина:
-	С указване на номер на имот
-	С указване на точка в имота
-	С избор от списък на имотите
-	Във формата за имот се извеждат всички данни за имота, включително и данни за собствениците, ако има такива.
-	Може да се извърши движение по номерата на имотите, като същевременно се изобразява имота  на графиката.
-	Избрания имот може да се покаже в GOOGLE EARTH, ако има връзка с интернет и програмата GOOGLE EARTH е инсталирана.

9.	Тематични карти на лесоустройствените проекти по лесоустройствените показатели .

-	Тематичните карти могат да се настройват по цвят и тип на запълването – плътно или щриховка.
-	Тематичните карти могат да работят върху целия графичен модел на ДГС или само върху избраните част от него
-	Тематичните карти имат легенди на използваните цветове.
-	Тематичните карти, свързани с номенклатури, се попълват автоматично от номенклатурите, като остава само да се настроят вида на запълването и цвета му. 
-	Реализирани са следните тематични карти:
o	По подотдели
o	По отдели
o	По вид собственост
o	По вид гори
o	По пожарна опасност
o	По вид на сечта
o	По стопански лист
o	По тип месторастене
o	По насаждения
o	По технически участък
o	По почва
o	По тип на основната скала
o	По землище
o	По вид територия
o	По подпояс
o	По изложение
o	По област
o	По стопански клас
o	По надморска височина

10.	Тематични карти на кадастъра.
-	Тематичните карти могат да се настройват по цвят и тип на запълването – плътно или щриховка.
-	Тематичните карти могат да работят върху целия графичен модел на кадастъра или  само върху избраните част от него
-	Тематичните карти имат легенди на използваните цветове.
-	Тематичните карти, свързани с номенклатури, се попълват автоматично от номенклатурите, като остава само да се настроят вида на запълването и цвета му. 
-	Реализирани са следните тематични карти:
o	По имоти
o	По масиви
o	По вид територив
o	По вид собственост
o	По НТП
o	По категория
o	По нов НТП
o	По предназначение на територията
o	По собственик

11.	Търсене по данни от лесоустройството.
-	Търсенето в данните от лесоустройствените проекти може да е кратко и разширено.
-	Краткото търсене е по определени параметри:
o	Дървесен вид
o	Участие
o	Бонитет
o	Възраст
o	Диаметър
o	Височина
o	% на сечта
o	Вид на сечта
o	землище
-	Разширеното търсене е търсене по произволен параметър от таксационното описание. Избира се параметър и с него могат да се образуват аритметични изрази с <,=, и > и булеви изрази NOT, AND и OR. С получените критерии може да се направи произволна заявка за търсене в таксационните описания. Получените заявки могат да се запазят и да се използват многократно.
-	Резултата от търсенето може да се маркира в графиката или да се изведе в ZEM или CAD формат.
-	Тематичните карти могат да се чертаят само за избраните елементи.
-	Могат да се изведат списъци само на избраните подотдели.
-	Изборът може да става и по графични критерии:
o	В или  извън правоъгълник
o	В или извън контур

12.	Търсене по данни от кадастъра.
-	Търсенето на данни по кадастъра може да става по следните критерии:
o	По вид територия
o	По вид собственост
o	По собственик
o	По НТП
o	По Категория
o	По местност
o	По адрес

-	Изборът може да става и по графични критерии:
o	В или  извън правоъгълник
o	В или извън контур

13.	Трансформация на графиката на лесоустройството в UTM 35 координатна система.
-	Графиката на лесоустройствения проект може да се трансформира както в друга зона на система 1970, така и в UTM 34 или 35 зона.
-	Може да се трансформира както графиката на проекта, така и графиката на заредените данни от кадастъра.
-	Трансформираната графика се пази в отделен графичен файл в същата директория на проекта.
	
14.	Трансформация на графиката на кадастъра в координатната система на лесоустройството, когато се различават и в UTM 35 зона.
-	Графиката от кадастъра може да се трансформира както в съседна зона на система 1970, така и в UTM координати зона 34 или 35.
-	Трансформираната графика се запазва в отделен файл в същата директория на проекта.
-	Графиката на кадастъра може да се трансформира и автоматично ако при въвеждане на кадастъра се разпознае зоната на система 1970.
-	
15.	Визуализация на картните листове в мащаби от 1:1000 до 1:100000 в координатна система 1970.
-	Могат да се визуализират рамките и надписите на картните листове в координатна система 1970:
o	1:1000
o	1:2000
o	1:5000
o	1:10 000
o	1:25 000
o	1:50 000
o	1:100 000
o	1:1 000 000

-	Могат да се визуализират картните листове във всяка от зоните на координатна система 1970 – К3, К5,К7 и К9, заедно и поотделно

16.	Извеждане на документи от лесоустройствените проекти.
-	От лесоустройствените проекти се извеждат следните списъци и баланси:
o	Списък на подотделите –всички  или само на избраните.
o	Списък на ДГФ
o	Баланс на ГФ
o	ОГФ1
o	Стопански лист
o	Таксационно описание на подотдел
o	Предотделен лист
o	Координатен списък на чупките на подотдела
o	Списък на горскостопанските участъци
o	Списък на землищата в ДГС
-	За отделите се изважда схема на отдела

17.	Извеждане на документи от кадастралните данни.
	Извеждат се следните документи:
-	Скица на имот
-	Координатен регистър на имот
-	Списък на имотите – на всички или на избраните

18.	Поддържане на база данни от растерни изображения в различни координатни системи
-	Системата може да изобразява и ориентира растерни изображения в BМP, JPG и TIFF формат. Ориентирането може да става по произволен (>3) брой точки. За снимките от МЗХ от цифровото заснемане на територията на страната ориентирането може да става и автоматично по името на файла или с данни то съответния TFW файл.
-	Растерните изображения се пазят в отделна директория, за да могат да се ползват от всички лесоустройствени проекти без дублиране. Всяко изображение може да се пази в няколко варианта в различни координатни системи – UTM 35, 1970 в необходимите зони, ако то покрива данни от няколко различни зони.
-	Всеки растер може да се включа и изключва ( да се прави видим и невидим) в зависимост от желанието на потребителя.
-	Растерите могат да се използват за въвеждане на линии при актуализация на лесоустройствените проекти.

19.	Чертане на карти в различни мащаби и с различно съдържание.
-	От прочетените цифрови модели могат да се извеждат карти в различни мащаби и с различно съдържание.  Зависимост от мащаба могат да се скриват площите на подотделите, надписите на подотдели, границите на подотделите, площите на отделите и др. елементи. 
-	Всеки елемент има граница на мащаба, в който той се визуализира. След този мащаб елемента се скрива. Границите на мащабите за визуализация могат да се определят от автоматично от програмата или да се указват от потребителя. 
-	Системата може да генерира и рамки за различните мащаби. Може да се укаже дали да участва кадастъра или не и дали линиите, които са граници на подотдели да се чертаят с различен цвят.

20.	Извеждане на данни в различни формати – ZEM, CAD, DXF, GPX и др.
-	Системата може да изважда данни в ZEM 2.0, ZEM 2.10, CAD 4.0, DXF, KML и GPX формат. Може да се извежда целия лесоустройствен проект или само избрани части от него.
-	При избор по землище може да се извежда ZEM 2.00 за промяна на слой лесо в КВС в общинските служби по земеделие и гори.

21.	Редактиране и актуализация на данните в лесоустройствените проекти.
-	За редактиране и актуализиране на лесоустройствените проекти системата копира проекта в отделна работна директория и там се въвеждат променените данни в графиката и в таксационните описания. Данните в тези работни директории са отключени за редакция от потребителя.
-	В тези работни директории могат да се четат и по-актуални данни за кадастъра.
-	Променените данни  в графиката могат да се въвеждат от нови аероснимки чрез ръчно дигитализиране или от данни от GPS измервания и последващото им въвеждане в графиката на лесоустройствения проект.
-	С новите актуализирани данни могат да се извеждат актуализирани таксационни описания и баланси на горския фонд и изходи в различни формати.

22.	Системни функции
Това са функции за настройка на параметрите на системата:
-	Избор на мащаб.
-	Избор на цвят и параметри на отделните елементи – линии, надписи и условни знаци.
-	Избор на система директория за данните.
-	Избор на цвят и вид на запълването на щриховките.
-	Избор на видимост на отделните елементи
-	Избор на параметри на теста – допуск за отворени контури, разстояние за отдалечени контури и максимална площ на подотдел.
-	Избор на принтер.
-	Настройка на чертаните картни листове.
Настройките могат да се пазят във файл и да е възстановяват при необходимост.

Описание на базата данни

		Базата данни за системата се състои от следните части:

1.	Системни номенклатури и класификатори
2.	Данни за приетите лесоустройствени проекти и кадастрални данни
3.	Данни за всеки лесоустройствен проект
4.	Данни за кадастъра на землищата в лесоустройствения проект
5.	Данни за растерни изображения

1.	Системни номенклатури и класификатори се намират в системната директория на програмата и съдържат номенклатурите, описани в ZEM и CAD формата както и административното и лесоустройствено делене на страната.

2.	Данните за приетите лесоустройствени проекти и кадастрални данни се намират в системната директория на програмата и представляват две таблици:
·	Данни за приетите лесоустройствени проекти в следния формат:
a.	Код на държавно горско стопанство
b.	Година на проекта
c.	Наименование на файла на проекта
d.	Статус на проекта – тестван, приет
e.	Дата на тестване на проекта
f.	Дата на приемане на проекта
g.	Фирма, правила проекта
h.	Дата на ZEM 2.10 файла

·	Данни за прочетените кадастрални данни – КВС, населени места или кадастрална карта с следния формат:
a.	Код на държавното горско стопанство
b.	ЕКАТТЕ на землище
c.	Наименование на входния файл
d.	Дата на тестване
e.	Дата на приемане
f.	Видимост

3.	Данните за Приетите лесоустройствени проекти са намират в поддиректории на основната директория с данни с наименование:
		DL_YYYY , където DL е кода на горското стопанство, а YYYY е годината на проекта.
Данните имат следната структура:
·		Графичен файл с разширение *.A
·		Таблици в DBF формат:
i.	Данни за подотделите по ZEM 2.10 формата
ii.	Данни за дървесния вид
iii.	Данни за бъдещ състав
iv.	Данни за отделите
v.	Данни за стопански листове
vi.	Данни за технически участъци
vii.	Данни за землищата, попадащи на територията на ДГС

4.	Данните за прочетените кадастрални модели се намират е директорията на съответния лесоустройствен проект и има следната структура
·		Графични данни с разширение *.A
·		Таблици в DBF формат:
i.	Данни за имоти
ii.	Данни за сгради
iii.	Данни за субекти
iv.	Данни за права
v.	Данни за улици
vi.	Данни за квартали
vii	Данни за местности
viii.	Данни за ограничение на имотите
ix.	Данни за графична история на имотите

5.	Данни за растерни изображения 
	Данните за растерните изображения са в оригиналния формата на растера – BMP, JPG или ТIFF и във формата на програмата. Данните във формата на програмата се пазят в няколко варианта в различни координатни системи – UTM 35 зона и 1970 в съответната зона. В зависимост от координатната система на графичния файл се визуализира растера в съответната координатна система.
	Данните имат следната структура:
·		Код на ДГС
·		Име на растерен файл
·		Видимост

Инсталиране и настройки

Инсталиране

Инсталиране	Поставяте инсталационния диск  в CD устройството и инсталацията тръгва сама или кликвате с мишката на SETUP.EXE. Програмата се инсталира сама и прави  пряк път (shortcut) на работния плот (Desktop-a). 
 
Нова версия 	Нова версия на програмата може да се инсталира като се стартира файла  LESOTEST3UPDATE.EXE.

Съвместимост		

Приятна работа J

Деинсталиране

			Стандартно за WINDOWS по един от следните два начина:

·		Start – Control Panel  - Add/Remove Programs –  Lesotest3 – Add/Remove и т.н.

·		Start - Programs - Lesotest3 - Деинсталиране на  Lesotest3 и т.н.

Стартиране на системата

	Стартирането на системата може да се извърши по няколко начина:

·		от "иконката"  на програмата създадена на работния плот (desktop) при инсталиране;

·		от Start-->Programs-->Lesotest 3--->Lesotest3;

		Ако в меню Параметри-Общи е отметнато полето Зареждане на последния файл при всяко стартиране на програмата автоматично ще се зарежда последния *.А файл с който е работено.

Основни функции

Основни понятия

Екранни области

	След стартиране на системата и зареждане на графичния файл на землището екрана на монитора условно се разделя на следните области:

Графична област	- заема най-голямата (централна) част от екрана и върху нея се изобразява графичната информация за землището;

Информационна лента	- разположена е на най-горния ред на екрана и дава информация за 	землището на заредения цифров модели и местоположението на данните. В десния край на лентата са разположени бутоните за минимизация, възстановяване и затваряне на графичния прозорец на системата;

Лента с падащи менюта	- намира се под информационната лента и при "кликване" с левия бутон на мишката върху някой от надписите се отваря падащ списък с функции и възможности от съответното меню. В момента са реализирани следните менюта: Файл, Редакция, Прозорец, Обекти, Данни, Лесоустройствени проекти, Документи, Инструменти, Служебни корекции, Тест и Помощ. В десния край на лентата са разположени бутоните за минимизация, възстановяване и затваряне на графичния прозорец на графичния файл на землището;

Статус-ред	- разположен е на най-долния ред от екрана и показва текущите координати, мащаба на файла и текущата активна команда;

Форми за достъп до	- активират се при избор на различни подменюта и функции от меню Данни. 
данните	Представляват прозорци сполета за преглед и редактиране на съответните данни. Тези прозорци се разполагат върху графичната област на екрана и могат да се местят по него и/или да се променят размерите им;

Лента с инструменти	- Разположена е под лентата с падащи менюта и  се активира когато в тази зона се разположи някоя от палетите с инструменти.

Палети с инструменти	- Активират се от падащо меню Инструменти или при натискане на десния клавиш на мишката върху Лентата с инструменти и се разполагат върху графичната област или върху Лентата с инструменти. Могат да се преместват по графичната област, да се променят размерите им (в известни граници), да се местят по краищата на екрана, както и да се подреждат върху Лентата с инструменти и остават активни до изключването им, което е независимо от изключването на системата. Съдържат набор от бутони активиращи команди и функции съответстващи на тези от меню Обекти, Прозорци и други стандартни елементи.

Видове курсори

	Системата поддържа няколко вида графичен курсор, които се използват в различните случаи на вход:

 Кръст    		Курсорът е кръст с размера на графичния екран. Въвежда се пресечната точка на двете линии.

 Линия   		Курсорът е отсечка от предишната въведена точка до новата точка. Приема се подвижния край на отсечката.

 Правоъгълник  		Курсорът е  правоъгълник с хоризонтални и вертикални страни с един връх предишната точка и друг връх новата подвижна точка.

 Друга фигура 		Курсорът е произволна друга фигура - надпис или условен знак - която се движи заедно с графичния курсор.

`Горещи` клавиши

 Валидни клавиши и комбинации за бърз достъп до определени функции в програмата:

  F1     				- Помощ
  F3     				- Отваряне на прозорец
  F2     				- Запис на графичния файл
  Ctrl+S				- Запис на графичния файл под друго име (Запис като...)
  Ctrl+F3 				- Затваряне на прозорец
  Ctrl+F6 				- Преминаване от един към друг зареден графичен файл
  F5     				- Прозорец от меню Лупа
  F6     				- Пречертаване на графичния екран
  '+'				- Увеличение (ZoomOut )
  '-'        				- Намаление  (ZoomIn  )
  F8				- Параметри
  Ctrl+Z				- Undo
  Alt+BkSp				- Redo
  Ctrl+V				- Paste
  Ctrl+C				- Copy
  Ctrl+X				- Cut

Номенклатурен файл на системата

		Номенклатурният файл на системата е LESOTEST.NOM. Той е текстов и се намира в системната директория. Съдържа информация за параметрите на графичните елементи (линии, текстови надписи, условни знаци и дроби) подредени по блокове. Отварянето и редактирането на този файл с външни редактори е нежелателно понеже може да доведе до проблеми при работа със системата. Редактирането на допустимите параметри трябва да се извършва само от меню Параметри, като се избере съответната секция, чийто графични елементи искаме да редактираме - Линии, Текст, Усл.знаци, Дроби. 

Служебни команди в макетните файлове

 $глава$		Начало и край на горна глава на листа
 $дата$		Текуща дата
 $мащаб$		Мащаб
 $отдел$		Номер на отдел		
 $гсу$		Име на горско-стопански участък (ГСУ)
 $лесничейство.вид$		Вид на организацията (ДГС или ДЛС)
 $лесничейство.име$		Име на ДГС/ДЛС
 $землище.име$		Име  на населено място
 $площ$		Площ на отдела в ха.
 $пета$		Начало и край на долна глава на листа

Методи на вход на точка

		В системата с графичния курсор от клавиатурата и мишката могат да се въвеждат точки по няколко начина, които се наричат метод на вход на точка:

  Курсор 		Вход на точка от курсора. Активира се и с клавиша Space.    

  Точка 		Вход на точка от точка на модела. Активира се и с клавиша T, а с клавиша Р се активира еднократно след което се възстановява предишния метод.

  Линия  		Вход на точка от точка на линия от модела. Активира се и с клавиша L.

  Клавиатура   		Вход на  точка от клавиатурата. Активира се и с клавиша K.

		При функция Прозорец от меню Лупа валиден е само методът Курсор.

Курсор

		Приема се указаната точка на екрана, която може да не е част от модела. Точността е равна на един пиксел на екрана и зависи от текущия прозорец.

Точка

		Приема се най-близката точка от модела. Този метод може да работи по-бавно, ако точките са много.

Линия

		Приема се най-близката точка от най-близката линия от модела.

Клавиатура

	При този метод избраните функции се изпълняват от точка с координати зададени от клавиатурата. 

Навигатор

		Във формите за извеждане на данни от информационната база (имоти, парцели, придаваеми места и т.н.) в горния десен край има лента (навигатор) с бутони за придвижване по записите от съответната таблица. Действието на отделните бутони е следното:

  Първи		Позиционира върху първия запис в таблицата.

  Предишен		Позиционира върху предишния запис в таблицата спрямо този върху който сме в момента.
  Следващ		Позиционира върху следващия запис в таблицата спрямо този върху който сме в момента.
  Последен		Позиционира върху последния запис в таблицата.

Референтна точка

	Референтна точка е началото на локалната координатна система, в която са координатите на точките. Координатите на точките трябва да са с най-много 6 цифри преди десетичната точка за да няма загуба на точност. Координатите на референтната точка се въвеждат в геодезическа  координатна система. Сумата от локалните координати и координатите на референтната точка дават пълните геодезически координати на точките. Референтната точка се задава в меню Параметри-->Файл. Преди изход на данни във формата на МЗХ (*.ZEM) задължително трябва да се зададе вярна референтна точка.
	Тази референтна точка не трябва да се бърка с понятието "референтна точка" в меню Растери, където означава точка за ориентация на цифровия модел спрямо растерно изображение.

Файл

Нов прозорец

	Отваря нов прозорец в програмата.

Отваряне прозорец

	Отваряне нов прозорец и автоматично зареждане на формата за отваряне на файл.

Затваряне прозорец

		Затваряне на прозорец заедно с отворените в него файлове.

Нов файл

	Отваря празен файл в същия прозорец. По подразбиране системата предлага име NONAME. Функцията се избира от падащото меню Файл.

Отваряне на файл

 	Отваряне (четене) на *.А файл в текущия прозорец. При натискане на бутона или избор от меню Файл-->Отваряне (F3) се отваря диалогов прозорец за избор на графичен файл за четене като по подразбиране се предлага директорията зададена като работна при инсталиране на системата. От този прозорец могат да се изберат диск и директория за отваряне на необходимия *.А файл. Ако до даден *.А файл се зададе пряк път (shortcut) при "кликване" върху него той се отваря автоматично. От падащото меню Файл могат да се избират и вече зареждани *.А файлове за ново отваряне. Системата може да отваря едновременно много графични файлове от различни директории като базата данни за землището се търси в директорията на *.А файла. Отделните файлове се отварят в отделни прозорци и преминаването от един файл към друг става от падащото меню Прозорци като се позиционира върху съотвения файл и се натисне левия бутон на мишката или с комбинацията от клавиши Ctrl+F6. Текущият файл е маркиран в списъка със знака Ú. Ако от менюто се избере функцията Cascade прозорците се подреждат един зад друг и изборът може да стане с мишката като се кликне върху името на файла или в областта на неговия прозорец. При избор на функцията Tile прозорците се разполагат един до друг на екрана и изборът става аналогично.
		Ако в меню Параметри-Общи е отметнато полето Зареждане на последния файл при всяко стартиране на програмата автоматично ще се зарежда последния *.А файл с който е работено.

Затваряне на файл

	Затваряне на графичния файл може да се осъществи по няколко начина:

·		чрез функция Затваряне от падащото меню Файл; 
·		чрез натискане на бутона   горе вдясно на прозореца на файла;
·		чрез двукратно кликване върху "иконката" вляво от меню Файл;
·		с комбинацията от клавиши Ctrl+F3. 
		
		Ако текущият файл не е запазен, програмата пита дали да го запази.

Запис на файл

  Запазване на файла под същото име. Старият файл се запазва с разширение .BAK. Файлът може да се запази и като от падащото меню Файл се избере команда Запис или с натискане на функционален клавиш F2. Под друго име файлът може да се запише с командата Запис на файл като или с комбинацията от клавиши Ctrl+S.

Запис на файл като

 	Запазване на графичния файл под друго име или запазване на информацията във файл от друг тип. Файлът може да се запише и като от падащото меню Файл се избере  командата Запис на файл като или с комбинацията от клавиши Ctrl+S. 
				
	Save in	Избор на директория, в която да бъде запазен файлът. В името на директорията не трябва да се ползва символа за параграф (§), понеже това създава проблеми при следващо отваряне на файлове от системата.
	File name	Избор на име на файла. Ако се зададе име на файл, който вече съществува в избраната директория системата издава запитващо съобщение за презаписването му. В името на файла не трябва да се ползва символа за параграф (§), понеже това създава проблеми при следващо отваряне на файлове от системата.
	Save As type	Избор на тип на файла (*.A, ZEM2.00 или ZEM2.10).
	Save	Запазване на файла. 
	Cancel	Отказ от изпълнение на операцията.

Import

		Меню за вход (import) на данни. Реализирани са следните възможности:

		- ZEM2.10/2.11/2.12 тест - четене на ZEM файл с данни от лесоустройствени проекти (ЛУП). Тази функция чете данни САМО от тази версия на ZEM формата. При избор на файл от друга версия издава предупреждаващо съобщение "Грешна версия на файла Х.ХХ!" и данни от него не се приемат.
		
		- *.а

		- ZEM кадастър - четене на ZEM файл с кадастрални данни (планове за земеразделяне или КВС). Тази функция не чете ZEM   2.10 и при избор на такъв файл издава предупреждаващо съобщение "Грешна версия на файла 2.10!" и данни от него не се приемат.

		- CAD кадастър - четене на CAD файл с кадастрални данни от кадастрална карта. Тази функция чете данни САМО от версия 4.00

ZEM 2.10/2.11/2.12 лесоустройство

		При избор на тази функция системата отваря формата за избор на файл в ZEM формат за четене и тестване на данни за лесоустройствени проекти. След избора на файл системата го прочита, визуализира графичните данни от него на екрана, създава и попълва база данни с информация от него, автоматично запазва графиката във файл *.А и стартира тест на данните. Системата проверява за версия на ZEM файла и докладва за грешка, ако тя не е 2.10/2.11/2.12! Прочетените данни се записват в папка  (директория) от вида XX_YYYY, където XX е кодът на ДГС/ДЛС по номенклатурата, а YYYY е годината на ЛУП. Тези папки (директории) се създават в папката (директорията) за данни на системата записана в Параметри-->Общи в полето Директория с данни.
		ВНИМАНИЕ! След прочитане на файла трябва да се провери дали е определена Координатната система. в Параметри-->Файл. Ако не е определена трябва да се зададе ръчно от падащото меню. Ако е определена автоматично трябва да се провери дали е правилно определена. Най-лесно проверката се извършва като се избере един подотдел и от формата за подотдел с бутона за изпращане в Google Earth  (ако последния е инсталиран на компютъра) се провери дали попада на мястото си.

ZEM  кадастър

		Вход на данни от текстови файл в единен формат на МЗХ (МЗГ, МЗП) - *.ZEM. Изборът става от меню Файл->Import->ZEM кадастър. При избор на функцията се отваря меню за избор на диск/директория и от там на файл с разширение .ZEM съдържащ данни за извънселищен кадастър. По подразбиране системата предлага за диск/директория тези, от която е последния прочетен файл. След избор на файла системата стартира прочитането му и в зависимост от това дали в избраната директория има данни за землището от файла се процедира по един от следните два начина:
		- ако в директорията няма данни системата създава празни информационни масиви и ги запълва с данните от файла;
		- ако в директорията има данни системата отваря кратка форма за избор със следните възможности:

 Отказ		Отказ от извършваната операция 
 Заместване		Заместване на старите данни с новопрочетените от файла
 Смесване		Добавяне на данните от файла към тези в съществуващата вече база данни

		Потвърждаването на избора става с бутона ОК, а отказ - с бутона Cancel. При избор на ОК системата издава запитващо съобщение и при утвърдителен отговор извършва избраната операция. След приемане на данните се съставя протокол за състоянието на данните в ZEM файла, който се записва под име NAME.TXT (NAME - името на ZEM файла) и системата автоматично го отваря с NOTEPAD. Прочетените данни се записват в папка  (директория) от вида XX_YYYY, където XX е кодът на ДГС/ДЛС по номенклатурата, а YYYY е годината на ЛУП. Тези папки (директории) се създават в папката (директорията) за данни на системата записана в Параметри-->Общи в полето Директория с данни.
		ВНИМАНИЕ! След прочитане на файла трябва да се провери дали е определена зоната в 1970 г. в Параметри-->Файл кадастър. Ако не е определена трябва да се зададе ръчно. Ако е определена автоматично трябва да се провери дали е правилно определена. Най-лесно проверката се извършва като се избере един имот и от формата за имот с бутона за изпращане в Google Earth  (ако последния е инсталиран на компютъра) се провери дали попада на мястото си.

CAD кадастър

		Вход на данни от текстови файл в единен формат на МРРБ и АГКК - *.CAD. Изборът става от меню Файл->Import->CAD кадастър. При избор на функцията се отваря меню за избор на диск/директория и от там на файл с разширение .CAD съдържащ данни за урбанизирани територии и/или извънселищен кадастър. По подразбиране системата предлага за диск/директория тези, от която е последния прочетен файл. След избор на файла системата стартира прочитането му и в зависимост от това дали в избраната директория има данни за землището от файла се процедира по един от следните два начина:
		- ако в директорията няма данни системата създава празни информационни масиви и ги запълва с данните от файла;
		- ако в директорията има данни системата отваря кратка форма за избор със следните възможности:

 Отказ		Отказ от извършваната операция 
 Заместване		Заместване на старите данни с новопрочетените от файла
 Смесване		Добавяне на данните от файла към тези в съществуващата вече база данни

		Потвърждаването на избора става с бутона ОК, а отказ - с бутона Cancel. При избор на ОК системата издава запитващо съобщение и при утвърдителен отговор извършва избраната операция. След приемане на данните се съставя протокол за състоянието на данните в CAD файла, който се записва под име NAME.TXT (NAME - името на CAD файла) и системата автоматично го отваря с NOTEPAD. Прочетените данни се записват в папка  (директория) от вида XX_YYYY, където XX е кодът на ДГС/ДЛС по номенклатурата, а YYYY е годината на ЛУП. Тези папки (директории) се създават в папката (директорията) за данни на системата записана в Параметри-->Общи в полето Директория с данни.

Export

	Меню за изход (export) на данни. Реализирани са следните възможности:

		- ZEM 2.00;
		- ZEM 2.10;
		- KML;
		- MID/MIF & SHP;

ZEM 2.00

		При избор на функцията се отваря формата за запис на изходен файл и системата предлага запис на файла във формат ZEM 2.00. 

	Save in	Избор на директория, в която да бъде запазен файлът. В името на директорията не трябва да се ползва символа за параграф (§), понеже това създава проблеми при следващо отваряне на файлове от системата.
	File name	Избор на име на файла. По подразбиране се предлага името на *.A файла и разширение ZEM. Ако се зададе име на файл, който вече съществува в избраната директория системата издава запитващо съобщение за презаписването му. В името на файла не трябва да се ползва символа за параграф (§), понеже това създава проблеми при следващо отваряне на файлове от системата.
	Save As type	Избор на тип на файла. По подразбиране - ZEM 2.00.
	Save	Запазване на файла. 
	Cancel	Отказ от изпълнение на операцията.

ZEM 2.10

		При избор на функцията се отваря формата за запис на изходен файл и системата предлага запис на файла във формат ZEM 2.10. 

	Save in	Избор на директория, в която да бъде запазен файлът. В името на директорията не трябва да се ползва символа за параграф (§), понеже това създава проблеми при следващо отваряне на файлове от системата.
	File name	Избор на име на файла. По подразбиране се предлага името на *.A файла и разширение ZEM. Ако се зададе име на файл, който вече съществува в избраната директория системата издава запитващо съобщение за презаписването му. В името на файла не трябва да се ползва символа за параграф (§), понеже това създава проблеми при следващо отваряне на файлове от системата.
	Save As type	Избор на тип на файла. По подразбиране - ZEM 2.10.
	Save	Запазване на файла. 
	Cancel	Отказ от изпълнение на операцията.

ZEM 2.11

		При избор на функцията се отваря формата за запис на изходен файл и системата предлага запис на файла във формат ZEM 2.11. 

	Save in	Избор на директория, в която да бъде запазен файлът. В името на директорията не трябва да се ползва символа за параграф (§), понеже това създава проблеми при следващо отваряне на файлове от системата.
	File name	Избор на име на файла. По подразбиране се предлага името на *.A файла и разширение ZEM. Ако се зададе име на файл, който вече съществува в избраната директория системата издава запитващо съобщение за презаписването му. В името на файла не трябва да се ползва символа за параграф (§), понеже това създава проблеми при следващо отваряне на файлове от системата.
	Save As type	Избор на тип на файла. По подразбиране - ZEM 2.11.
	Save	Запазване на файла. 
	Cancel	Отказ от изпълнение на операцията.

ZEM 2.12

		При избор на функцията се отваря формата за запис на изходен файл и системата предлага запис на файла във формат ZEM 2.12. 

	Save in	Избор на директория, в която да бъде запазен файлът. В името на директорията не трябва да се ползва символа за параграф (§), понеже това създава проблеми при следващо отваряне на файлове от системата.
	File name	Избор на име на файла. По подразбиране се предлага името на *.A файла и разширение ZEM. Ако се зададе име на файл, който вече съществува в избраната директория системата издава запитващо съобщение за презаписването му. В името на файла не трябва да се ползва символа за параграф (§), понеже това създава проблеми при следващо отваряне на файлове от системата.
	Save As type	Избор на тип на файла. По подразбиране - ZEM 2.12.
	Save	Запазване на файла. 
	Cancel	Отказ от изпълнение на операцията.

KML

		При избор на функцията се отваря формата за запис на изходен файл и системата предлага запис на файла във формат KML
. 
	Save in	Избор на директория, в която да бъде запазен файлът. 
	File name	Избор на име на файла. По подразбиране се предлага името на *.A файла и разширение KML. Ако се зададе име на файл, който вече съществува в избраната директория системата издава запитващо съобщение за презаписването му. Във файла се записват данни за всички подотдели в ЛУП.
	Save As type	Избор на тип на файла. По подразбиране - KML.
	Save	Запазване на файла. След запазване на файла програмата автоматично стартира Google Earth (ако е инсталирана на компютъра) и експортва съдържанието на файла в нея.
	Cancel	Отказ от изпълнение на операцията.

MIF/MID и SHP

	При избор на функцията се отваря форма за настройки и запис на данни от лесоустройствения проект във формат MIF/MID или SHP. Формата съдържа следните възможности:

		Панел Експорт на
		
 Подотдели всички	Когато полето е маркирано в изходния файл се експортват всички данни 
 данни	за подотдели.

 Подотдели тип
 насаждение 

		Панел Допълнителни настройки

 Само на		Когато полето е маркирано в изходния файл се експортват само тези елементи от 
 избраното		цифровия модел, които са маркирани като избрани.

 Географски		Когато полето е маркирано в изходния файл се експортват географски координати, в 
 координати		противен случай - каквито са в цифровия модел (*.А файла).

 Изход		Затваряне на формата

 Експорт MIF		Отваря форма за избор на диск/директория и име на изходния файл в MIF формат.  Генерират се 2 файла с разширение съответно *.MIF и *.MID. Към името на файла зададено от потребителя се добавя наставката pod. 

 Експорт SHP		Отваря форма за избор на диск/директория и име на изходния файл в SHP формат. Генерират се 3 файла с разширение съответно *.SHP, *.SHX и *.DBF. Към името на файла зададено от потребителя се добавя и наставката pod. При задаване на име започващо с цифра програмата автоматично добавя отпред символа  "_" (долна черта).

Изход в Excel

	Изход на базата данни във формат на Exel (*.csv). При избор на функцията се отваря форма за избор на диск/директория и име на файл и след избора системата записва базата данни за подотдели от текущия проект във формат на Exel (*.csv).

Настройки за чертане и печат

Настройки за печата 

		Изборът става от падащото меню Файл или от Инструменти-->Стандартни с бутона  и в него се настройват параметрите за изчертаване на карти. Придвижването между полетата става с клавиша Tab или като се позиционира с мишката в съответното поле. Размерите на рамката за изчертаване на карта се задават чрез възможностите от панела Прозорец. Параметрите се запазват в директорията с данни за лесоустройствения проект под име RAMKA.INI.

 		Панел Прозорец 

 Цял 		Избира целия картен лист (цялата графика на землището) 
 Рамка 		Определяне графично прозореца за изчертаване като с мишката се фиксират двата му противоположни върха.   
 Движение 		Движение на предварително зададена рамка за изчертаване на различни участъци от цифровия модел. 
 Xmin		Задаване минимална координата на прозореца за изчертаване по X. 
 Xmax 		Задаване максимална координата на прозореца за изчертаване по X.
 Ymin 		Задаване минимална координата на прозореца за изчертаване по Y.
 Ymax 		Задаване максимална координата на прозореца за изчертаване по Y. 
 Ширина 		Задаване на ширината на рамката за изчертаване в см.
 Дължина 		Задаване на дължината на рамката за изчертаване в см.

 		Панел Размер на листа-необходим 

 Ширина 	Размер на ширината на листа за зададения принтер (плотер). Полето не може да се редактира. Вдясно от него се визуализира необходимия размер на листа по ширина за изчертаване и ако е по-голям от този на принтера (плотера) свети в червено. 
 Дължина	Размер на дължината на листа за зададения принтер (плотер). Полето не може да се редактира. Вдясно от него се визуализира необходимия размер на листа по дължина за изчертаване и ако е по-голям от този на принтера (плотера) свети в червено.
 Поле по X	Отстояние на рамката на картата от края на листа по X в см. 
 Поле по Y	Отстояние на рамката на картата от края на листа по Y в см.
 Центриране	При маркиране на полето чертежът се центрира върху листа независимо от зададените отстояния с горните две функции.
 Ориентация	Ориентиране на чертежа върху листа в зависимост от това кой радиобутон е маркиран - Портрет или Пейзаж.

 		Панел Рамка

 Рамка	Определяне вида на рамката на чертежа. Възможните стойности са:
	Няма		- чертожното поле ще бъде без рамка.
 	Само		- чертожното поле ще бъде оградено с проста рамка от една линия.
	R1		- чертожното поле ще бъде оградено с рамка тип R1.
	R2		- чертожното поле ще бъде оградено с рамка тип R2.
	При задаване на рамки тип R1 и R2 извън тях като текстове ще излиза зададеното в долния панел.
 Мащаб	Задаване на мащаба за изчертаване. Той може да бъде различен от мащаба на графичния файл (цифровия модел). При такъв случай размерите на графичните елементи (надписи, знаци и др.) на чертежа ще се променят (мащабират) със съотношението между двата мащаба.
 Височина	Задаване височината на сечението на релефа в м.
 на сечението

 Номер на картен	Задава се номер на картен лист.
 лист		

  		Долен панел		

 Позиция	Поле с указателен текст за позицията на извънрамковите данни. Не се редактира.  
 Текст 	Поле с текст за извънрамковите данни. Попълва се от клавиатурата. Дължината на въведения текст трябва да се съобрази с размерите на листа за да не се застъпят надписите на чертежа. Типовете текст с които се изписват извънрамковите данни са различни на различните редове от таблицата. Данните се пазят във файл RAMKA.INI в директорията с данни в секцията [ramka]. 

 ОК	Потвърждение на промените.
 Cancel	Отказ от зададените данни.				
 Принтер	Отваря прозорец за смяна на принтера (плотера) и/или неговите параметри (Print Setup).
 Генерация	Генерира зададената рамка на чертежа като част от графичния файл. Генерирането се извършва след запитващо съобщение и при утвърдителен отговор.

Типове текст

		Типовете текст с които се изписват извънрамковите данни са съгласно номенклатурния файл на системата (секция Текст) и са следните:

		- Горе в ляво 	- тип 66 на всички редове;
		- Горе център 	- тип 1 на всички редове;
		- Горе в дясно 	- тип 63 на всички редове;
		- Долу в ляво 	- тип 64 на всички редове;
		- Долу център 	- тип 62 на първия ред и тип 65 на втория и третия ред;
		- Долу в дясно 	- тип 63 на всички редове.

Принт разглеждане

	При избор на функцията се визуализира екран за предварителен преглед на подготвената за изчертаване карта (print preview).

  Навън	Увеличение на прозореца.
  Навътре 	Намаление на прозореца.
  Цял лист 	Извеждане на целия картен лист.
  Принтер 	Отваря форма за отпечатване на картата (Print).
  Настройки  	Отваря формата за настройка на параметрите на картата.

Печат

		Изборът става от падащото меню Файл или с бутона Принт от формата Принтер настройки. Отваря форма за отпечатване на картата (Print) и отпечатването става директно на избрания принтер (плотер).

Принт във файл

		Отваря форма за запис на картата (частта от карта) за изчертаване (плотиране) в плотерен файл, който по-късно може да бъде отпечатан (плотиран) на съответния принтер (плотер). Оформянето на картата и задаване на извънрамковите данни на чертежа става с функция Принтер Настройки. Формата съдържа следните възможности:

 Име на файл		Задаване име на плотерен файл.
 Ширина		Задаване дължината на листа в см. 
 Дължина		Задаване на ширината на листа в см.
 Размер		От падащо меню се избират стандартни размери на чертожния лист (А4, А3 и т.н.) при което се сменят съответно и размерите в полета Ширина и Дължина. Ако в 	тях се зададат нестандартни размери от падащото поле автоматично се избира положение Custom.
 Центриране		Когато полето е маркирано чертежа се центрира върху избрания лист.
 Landscape		Когато полето е маркирано се обръща ориентацията на чертежа (разменят се размерите на полетата Ширина и Дължина. Тази размяна е валидна само когато в 	полето Размер е избрана стойност различна от Custom.
 OK		Потвърждаване на зададеното и изход от формата. Ако зададеното име на файл вече съществува в указаната директория системата издава предупреждаващо 	съобщение за презапис. След запис на файла автоматично се стартира програмата MKADPM за разглеждане и евентуално плотиране на файла.
 Escape		Изход от формата.
 Преглед 		Разглеждане (preview) на плотерния файл.

		Получения плотерен файл може да се отпечата по няколко начина:
		
		- от DOS с командата:

		COPY /B NAMEFILE PORTx, където NAMEFILE е името на плотерния файл, а PORTx е съответно порта на който е свързан принтера (плотера)
 
		- от WINDOWS с copy на файла и paste върху "иконката" на принтера (плотера).

		- със специализирана програма за преглед и отпечатване на плотерни файлове (PlotManager) - напр. MKADPM.

Настройки за печат на документи

	Формата за настройка на параметрите и отпечатване на изходни документи (скици, заповеди, регистри, баланси и др.) се състои условно от два панела: Изход за отчета и Опции.
	От панела Изход за отчета трябва да се маркира един от трите радиобутона: На принтер, На екран или Файл. По подразбиране е маркиран радиобутона "На екран".

 На принтер 	Указва, че документът ще се отпечатва на принтер. При маркирането му стават достъпни полетата от панел Опции, където може да се зададат брой копия за отпечатване и начин на подреждане.

 Файл 	Указва, че документът ще се записва на дисков файл. При маркирането му стават достъпни полетата за запис на файла и Формат - за определяне на изходния формат, в който да се запише документа. Полето Формат се попълва от падащ списък, а с бутона  се избира диск и директория за запазване на файла.

 На екран 	Указва, че документът ще се извежда на екран, където може да се разглежда, да се отпечатва, както и да се запазва на файл. Преминаването към следваща страница става с бутоните на навигатора или от падащото меню Страница. За по-детайлно разглеждане може да се ползват функциите от падащото меню Лупа или съответните бутони вдясно от навигатора. Изход от формата за преглед на документа става от падащото меню Файл-->Изход или с бутона .

 Настройкa	Oтваря прозорец за избор на принтер за отпечатване и настройка на неговите параметри (Print Setup).

 Да 	Потвърждава генерацията на документа. При генерация на файл бутона не е достъпен докато не се зададе име на файл.

 Не	Отказва се генерацията на документа. 

 към WORD 	Експорт в WINWORD. Бутонът не е достъпен във всички документи, протоколи и справки генерирани от системата.

Допълнителни настройки за протокол

		Формата за допълнителни настройки за приемо-предавателен протокол се състои от три панела: Приел, Предал и Допълнителни данни.

				Панел Предал

 Име на фирма		Задава се от клавиатура името на фирмата, която предава ZEM файла.
		
 Представител		Задава се от клавиатура име на представител на фирмата, която предава ZEM файла.
 на фирма 

				Панел Приел

 Приел		Задава се от клавиатура подразделение на ИАГ, което приема ZEM файла.
		
 Представител		Задава се от клавиатура име на представител на ИАГ, който приема ZEM файла.
 на НУГ 
		
				Панел с допълнителни данни

 Тестването е		Избира се от падащо меню допълнителен текст за протокола.
 направено преди

 Дата		Задава се дата, на която е извършено приемането.

 Запис		Записва зададеното в базата данни за следващо ползване. Само представителят на фирмата не се запазва.

 Изход		 Затваря формата за допълнителни настройки.

Параметри

	Подменюто се активира от падащото меню Файл-->Параметри, с функционален клавиш F8 или от палетата с допълнителни инструменти с бутона .

 Общи 	Общи параметри на системата.

 Видимости	Определяне какво да се вижда на екрана от графиката на модела

 Линии 	Преглед и редакция на параметрите на линии. Изборът на елементи може да става по отделно или групово.

 Текст	Преглед и редакция на параметрите на текстови надписи. Изборът на елементи може да става по отделно или групово.

 Знаци	Преглед и редакция на параметрите на условни знаци. Изборът на елементи може да става по отделно или групово.

 Дроби	Преглед и редакция на параметрите на дробите. Изборът на елементи може да става по отделно или групово.

 Тем. карти 		Задаване на тематични карти и техните параметри.

 Схема 		Задаване параметри за схема на отдел.

 Файл  		Настройка на общи параметри за файла. Бутонът се появява само, ако има зареден графичен файл. Настройките се помнят директно в графичния файл, затова при промяната им за да се запазят трябва задължително да се запази графичния файл.

 Картни 	Задаване на зони (К-3, К-5, К-7, К-9) и мащаби за изчертаване на разграфка на картни  
 листове	листове.

 Файл		Настройка на параметри на файла с кадастрални данни. Бутонът се появява само, 
 кадастър	ако има зареден графичен файл съдържащ данни от слой кадастър.

 ОК		Запазва направените промени и затваря формата.

 Cancel		Затваря формата без запазване на направените промени.

 Help		Отваря файла с помощ за програмата.

 Save Ini	Запазване на работния екран, когато работят различни хора на даден компютър. Запазва се състоянието на работните палети във файл с име NAME.INI, където местоположението и името му (NAME) се задават от потребителя.

 Load Ini	Зареждане на работния екран, когато работят различни хора на даден компютър. Зарежда се състоянието на работните палети от файл с име NAME.INI, където местоположението и името му (NAME) са били зададени от потребителя.

Общи параметри

 Мащаб	Задава се мащаба за работа

 Брой Undo	Задава се максималния брой на операциите, от които може да се откажем.

 Прозорец и движение  		влияe върху изпълнението на функциите Прозорец и Движение от меню Лупа по 
 на второ чукване		следния начин:
		- ако полето не е маркирано цитираните функции се активират с натискане на левия бутон на мишката и се изпълняват при отпускането му ;
		- ако полето е маркирано цитираните функции се активират с натискане на левия бутон на мишката и се изпълняват след повторното му натискане.

 Зареждане на последния		Указва на системата при следващо стартиране да зарежда автоматично
 файл		последния графичен файл, с който е работено при последната сесия.

 Избран елемент	Задаване цвета за изобразяване на екрана на избрани графични елементи при добавяне на данни

 Указан елемент	Задаване цвета за изобразяване на екрана на посочен графичен елемент

 Фон на екрана	Задаване цвета на фона на графичното изображение. Ако той съвпада с цвета за екрана на някои от графичните елементи (линии, текстове и др.) те няма да се виждат.

 Граници имоти	Задаване цвета за изобразяване на линии, които са граници на имоти.

 Граници подотдели	Задаване цвета за изобразяване на линии, които са граници на подотдели.

 Потвърждение на		Когато полето е маркирано при изтриване на на графични елементи системата  
 изтриването		иска потвърждение и утвърдителен отговор, в противен случай изтриването се извършва директно без предупреждение.

 Директория с данни	В това поле може да се зададат диск и директория за данните на системата. При инсталиране на програмата по подразбиране се задава C:\LESOtest3, но тя може да бъде сменена.

 Load NOM	Зареждане на параметри за номенклатурен файл от файл с име NAMENOM.NOM, където местоположението и името му (NAMENOM) се задават от потребителя.

 Save NOM	Запазване на параметрите от текущо заредения NOM файл във файл с име NAMENOM.NOM, където местоположението и името му (NAMENOM) се задават от потребителя.

 Default NOM	Зарежда файла LESOTEST.NOM от системната директория на програмата.

 ОК	Запазва промените и затваря формата.

 Cancel	Затваря формата без запазване на промените

 Load ini	Зарежда INI файл с настройки на системата от зададена от потребителя папка.

 Save ini	Запазва INI файл с настройки на системата в зададена от потребителя папка.

 	Панел допуски
		
 Отворени контури	Задава се допуск в метри за отворени контури. При тест на данните всички контури, на които първата и последна точка се разминават с повече от зададения допуск се докладват като отворени.

 Отдалечени контури	Задава се допуск в метри за отдалечени контури. При тест на данните всички контури от един и същи отдел и подотдел, които са на разстояние един от друг на повече от зададения допуск се докладват като отдалечени.

 Максимална площ за	Задава се допуск в хектари за максимална площ на подотдел. При тест на 
 подотдели		данните всички подотдели с площ по-голяма от зададения допуск се докладват като големи.

 Минимална площ на		Задава се допуск в кв. метри за припокриване между подотдели. При тест на 
 припокриването		данните всички припокривания между подотдели с площ по-голяма от зададения допуск се докладват като грешки.

Видимости

		Подменюто съдържа параметри за определяне на видимостите на графичните елементи групирани условно в следните панели: 

		Надписи, Елементи, Други и  Нива. 

Надписи

	Полетата са тип chek-box т.е. като се маркират или демаркират се определя кои надписи да се визуализират или не на екрана. Реализираните полета са: площ на отдел, площ на подотдел, номер на отдел, номер на подотдел и площ по лесоустройство (по документ). Когато последното поле е маркирано в екрана на графиката като знаменател в надписа на подотдела се вижда площта по документ, когато не е - площта на подотдела от графиката.

Елементи

	Полетата са тип chek-box т.е. като се маркират или демаркират се определя кои графични елементи и от кои слоеве да се визуализират или не на екрана. За слой Лесоустройство елементите са Линии, Текст, Подробни точки, Условни знаци, Дроби и Етикет. За слой Кадастър елементите са Масиви, Имоти и Сгради.

Други

 Тънки линии	Когато е маркирано на екрана линиите се визуализират без дебелина, в противен 
 на екрана	случай - с дебелината зададена в номенклатурния файл и при промяна на изгледа тя се променя.

 План квадратна	Включва/изключва план-квадратната мрежа.		
 мрежа 

 	Генерира план-квадратната мрежа като част от текущия файл. Генерирането се извършва след запитващо съобщение и утвърдителен отговор.

 Пълни	Включва/изключва изобразяването на пълни координати.
 координати

 Генерализация	Когато е маркирано влизат в сила на екрана видимостите определени в Обекти-->Генерализация-->Видимости

 Чертане на	Когато е маркирано на екрана се визуализира във вид на рамка прозореца на файла.
 прозореца на
 файла

 Линиите на ел.	Когато е маркирано се изобразяват и свързващите линии между ел. стълбове, в 
 проводи 	противен случай - само стълбовете.

Нива

		Полетата са тип chek-box т.е. като се маркират или демаркират се определя кои нива да се визуализират или не на екрана. Реализираните нива са: Линии неграници, Граници на подотдели, Граници на отдели и Граници на горския фонд. Ползването на тези полета ще има ефект, ако преди това са определени нивата с функцията Определяне на нивата от меню Обекти-->Генерализация.

Линии, Текст, Усл.знаци, Дроби

		Избор и редакция на параметри на графичните елементи (линии, текст, условни знаци и дроби). Активирането на страниците със съответните графични елементи става с натискане на бутоните със същите имена разположени в горната лента на формата. След натискане на съответния бутон на екрана се отваря панел съдържащ графичните елементи. 
		Редактирането на графичните елементи от съответната страница може да става поединично (за отделен) графичен елемент или групово (за повече от един) графични елементи.
		Данните за параметрите на графичните елементи се пазят в номенклатурен файл на системата намиращ се в системната директория. Отварянето и редактирането на този файл с външни редактори е нежелателно понеже може да доведе до проблеми при работа със системата.

Избор на един елемент

	Позиционира се на даден графичен елемент от списъка или се маркира в последното поле на реда. За да се прегледат по-подробно или редактират данните за елемента се кликва двукратно с левия бутон на мишката върху него или се натиска десния бутон на мишката и от падащото меню се избира Редакция.
		С възможностите Избери всички или Махни всички от падащото меню могат да се избират (съответно да се отказват) всички елементи от списъка.

Избор на група елементи

	Позиционира се на даден графичен елемент от списъка и при продължително натискане на клавиша Shift и с левия бутон на мишката се избират първия и последния елемент. Системата избира (маркира) за редакция всички елементи от списъка между първия и последния. С клавиша Control и левия бутон на мишката може да се избират (маркират) много елементи от списъка, които не са последователни. Ако се натиснат бутоните Shift или Control, левия бутон на мишката и се придвижва курсора й се маркират всички елемнти докато се отпусне бутона При избора е задължително курсора на мишката да бъде в полето за маркиране. След избора се натиска десния бутон на мишката и от падащото меню се избира Редакция или се кликва двукратно с левия бутон на мишката в полето на избраните елементи.
		С възможностите Избери всички или Махни всички от падащото меню могат да се избират (съответно да се отказват) всички елементи от списъка.

Редакция

		При избор на функцията се отваря формата за редакция на параметрите на графичните елементи. В нея се появяват различни възможности в зависимост от това какъв елемент се редактира - линия, текстови надпис, условен знак или дроб. Във формата има следните възможности:

		Общи параметри на графичните елементи

 Цвят за екран	Избор на цвят, с който графичния елемент ще се изобразява на екрана. Изборът става от палитрата с цветове.
 Цвят за плотер	Избор на цвят, с който графичния елемент ще се чертае на плотера. Изборът става от палитрата с цветове.
 Дебелина	Дебелина на писалката на плотера в мм. 
 Видим	Когато полето е маркирано съответния тип графичен елемент е "видим" т.е. се визуализира на екрана в графичната информация на цифровия модел. Когато полето е размаркирано той е "невидим" т.е. не се визуализира на екрана в графичната информация на цифровия модел.

		Допълнителни параметри за линии

		Няма.

		Допълнителни параметри за текстови надписи

 Шрифт	Задаване шрифт на надписа (от вътрешните шрифтове на LESOtest3). Изборът става от падащо меню като допустимите стойности са от 1 до 4.
 Височина	Височина на надписа в мм.
 Ширина	Ширина  на надписа в мм.
 Наклон	Наклон на надписа в градуси.
 
		Допълнителни параметри за условни занци

 Размер	Размер на условния знак в мм.

		Допълнителни параметри за дроби

 № Текст	Задаване тип на текст за числителя на дробта.
 числител

 № Текст	Задаване тип на текст за знаменателя на дробта.		
 знаменател

 № Тип на	Засега не работи.
 линия 

	Потвърждаване на направените промени става с натискане на бутона ОК, а отказ - с бутона ИЗХОД.

Тем. карти лесо

		В тази форма се задават и редактират тематични карти по параметрите на лесоустройствените проекти (ЛУП). Формата се състои условно от два панела: ляв и десен.

		Ляв панел
		
		В левия панел се визуализира списък на реализираните тематични карти, като може да се маркира кои от тях да се изчертаят на екран (печат).

		Реализирани са следните тематични карти:
		- вид гори;
		- вид подотдел;
		- тип месторастене;
		- землище;
		- вид собственост;
		- технически участък;
		- запас на хектар;
		- Натура 2000.

		При позициониране върху някоя от тематичните карти в десния панел и натискане на десния клавиш на мишката се отваря падащо меню за промяна на параметрите на тематичната карта със следните възможности:

Редакция	Редакция на полето и името на потребителска тематична карта. 

Нова 	Създаване на нова тематична карта.

Изтриване	Изтриване потребителска тематична карта. Изтриването се извършва след запитващо съобщение и при утвърдителен отговор.

		Десен панел

		В десния панел се визуализират параметрите на тематичните карти. При позициониране върху някоя от тематичните карти в десния панел и натискане на десния клавиш на мишката се отваря падащо меню за промяна на параметрите на тематичната карта със следните възможности:

 Редакция 	Редакция на параметрите на тематичната карта. 

 Нова	Създаване на нов елемент за тематична карта.

 Изтриване	Изтриване последен елемент от тематична карта. Изтриването се извършва 
 последна	след запитващо съобщение и утвърдителен отговор.		

 Зареждане от	Зареждане елементи за тематична карта от номенклатура.
 номенклатура		

		Режими на писеца и щриховката

Режим на	Режим на писеца. Нещо сложно и трудно за обясняване.
писеца

Тип на	Тип (вид) на щриховката		
щриховката 
Стил на	Стил (вид) на запълване на щрихованото пространство. 
запълване

Легенда	Когато е маркирано се визуализира легенда за тематичната карта. В нея участват само тези параметри от тематичната карта, които се срещат в цифровия модел. Заглавието на легендата е с текст тип 34, а на отделните елементи е с текст тип 11.

	Движение на легендата. При натискане на бутона легендата се "закача" за курсора на мишката и става подвижна.

	Размер на легендата. При натискане на бутона легендата се "закача" за курсора на мишката като при движението на курсора се променят размерите на прозореца на легендата.

		Отваря форма за задаване параметрите на тематичната карта.	Придвижването между отделните полета се извършва с клавиша Tab или с мишката. Потвърждаване на въведените данни става с натискане на бутона ОК, а отказ - с бутона Escape.

 Код		Задаване кода (поредния номер) на тематичната карта.

 Наименование		Задаване името на тематичната карта.

 Цвят		Задаване цвета на тематичната карта. Задаването става с натискане на бутона .

 Тип 		Задаване типа на щриховката

 %		Задаване процент на запълването - с цифри или с плъзгача вдясно.

 Дебелина		Задаване дебелина на линиите на щриховката (когато типа не е ftFill). 

 Разстояние		Задаване разстояние между линиите на щриховката (когато типа не е ftFill).

 Наклон		Задаване наклон на линиите на щриховката.

 Вид на		Задаване стила (вида) на запълването.
 запълването

 Режим на		Режим на писеца. Нещо сложно и трудно за обясняване.
 писеца

 Видим		Когато е маркирано полето цветът се визуализира.

Режим на писеца

		От падащо меню се задава режима на писеца на плотера. Възможните стойности са:

 Черно		Чертае черно независимо от зададения цвят.

 Бяло		Чертае бяло независимо от зададения цвят.

 Без изменение		Нищо не се променя.

 Инвертиране		Чертае с инвертирания (допълнителен) цвят на основата (листа). 
 на основата

 Цвят на писеца		Чертае със зададения цвят на писеца.

 Инвертиран		Чертае с инвертирания (допълнителен) цвят на зададения цвят на писеца.
 писец
 Инвертиране на
 смесената основа
 и писец

 Маскирано
 инвертиране

 Смесване на
 основата и 
 инв. писец

 Инвертирана
 маска и
 писец

 Смесване

 Инвертирано
 смесване

 Маска

 Инвертирана 
 маска

 XOR

 NotXOR		

Тип на щриховката

		Типовете щриховка са следните:

 ftHatch		Щриховка с линии под наклон.

 ftCrossHatch		Кръстосана щриховка с линии под наклон.

 ftFill		Щриховка чрез запълване.

Стил на запълването

		Стиловете (видовете) запълване на щриховката (при тип на щриховката ftFill) са следните:

 bsSolid		Плътно запълване

 bsClear		Без запълване (остава цвета на основата)

 bsHorizontal		Запълване с хоризонтални линии.

 bsVertical		Запълване с вертикални линии.

 bsFDiagonal		Запълване с линии по диагонал отдясно наляво.

 bsBDiagonal		Запълване с линии по диагонал отляво надясно.

 bsCross		Запълване с перпендикулярни кръстосани линии.

 bsDiagCross		Запълване с диагонално кръстосани линии.

Инвертиран цвят

	Инвертиран (допълнителен) цвят на текущия е цвета получен по формулата: (255,255,255) - (R,G,B), където R,G,B са стойностите на основните цветове. По този начин се получават следните комбинации за някои цветове и техните инвертирани (допълнителни) такива.

	Цвят	Инвертиран (допълнителен) цвят

	Черен	Бял
	Червен	Небесносин (електриков)
	Зелен	Лилав
	Син	Жълт
	Сив	Сив (не се променя)
	Тъмносив	Светлосив
	Морско син	Оранжев

Нова

	Отваря кратка форма за задаване на тематична карта и наименованието й по поле от базата данни.

Изтриване

	Не е реализирано. 

Схема

 Ляво поле		Задаване ляво поле на листа на схемата в см

 Дясно поле		Задаване дясно поле на листа на схемата в см

 Горно поле 		Задаване горно поле на листа на схемата в см

 Долно поле		Задаване долно поле на листа на схемата в см

 Мащаб		Задаване мащаба, в който да се изчертае схемата

Файл

	Формата съдържа следните параметри на файла:

 	При натискане на бутона изпраща целия файл в Google Earth (ако последния е инсталиран на компютъра)

 Фирма	Задава се име на фирмата от клавиатура.

 Координатна 	Координатна система в която е цифровия модел. Избира се от падащото меню.
 система

 Програма	Задава се име на програмата от клавиатура.

 Оператор	Задава се име на оператора от клавиатура.

 Обект	Задава се име на обекта от клавиатура.

 Код на ДГС	Задава се кода на държавното горско стопанство (ДГС) от клавиатура или се избира от номенклатура с бутона  вдясно при което се попълва и полето за име на ДГС.

 Име на ДГС	Задава се името на държавното горско стопанство (ДГС) от клавиатура или се избира от номенклатура с бутона  вдясно при което се попълва и полето за код на ДГС.

 РУГ име 	Задава се името на районното управление по горите от клавиатура.

 Референтна точка	Задаване Y (Изток) координатата на референтната точка на файла.
 Изток
		
 Референтна точка	Задаване X (Север) координатата на референтната точка на файла.
 Север

Картни листове

		Задаване на зони (К-3, К-5, К-7, К-9) и мащаби за изчертаване на разграфка на картни листове. Когато е маркирано поле чертане на рамките на плотер/принтер картните листове излизат и на плотерния чертеж, а не само на екран. При маркиране на поле Мрежа на ИСЕК се изобразява мрежата от системата

Файл кадастър

	Формата съдържа следните параметри на файла с кадастрални данни:

 Файл		Показва землището във файла с кадастрални данни.

 Координатна		Показва координатната система на файла с кадастрални данни.
 система

Тематични карти кадастър

	В тази форма се задават и редактират тематични карти по параметрите на кадастралните данни. Формата се състои условно от два панела: ляв и десен.

		Ляв панел
		
		В левия панел се визуализира списък на реализираните тематични карти, като може да се маркира кои от тях да се изчертаят на екран (печат).

		Реализирани са следните тематични карти:
		- по вид на правото на собственост;
		- по вид собственост на имотите;
		- по вид територия на имотите;
		- по основна категория на земеделските имоти;
		- по местности;
		- по начин на възстановяване на имотите;
		- по начин на трайно ползване (нов);
	- по сгради - оцветяват се графически затворените (генерирани) контури на сгради;
		- по стар НТП;
		- по трайно предназначение на имотите;

		Десен панел

		В десния панел се визуализират параметрите на тематичните карти. При позициониране върху някоя от тематичните карти в десния панел и натискане на десния клавиш на мишката се отваря падащо меню за промяна на параметрите на тематичната карта със следните възможности:

 Редакция	Редакция на параметрите на тематичната карта. 

 Нова 	Създаване на нова тематична карта

 Изтриване 	Изтриване на тематична карта.

		Режими на писеца и щриховката

Режим на	Режим на писеца. Нещо сложно и трудно за обясняване.
писеца

Тип на	Тип (вид) на щриховката		
щриховката 

Стил на	Стил (вид) на запълване на щрихованото пространство. 
запълване

Само за	Когато е маркирано тематичната карта се визуализира само за избраните елементи  
избраните	по някой отначините за избор при Търсене или от меню Редакция.

Легенда	Когато е маркирано се визуализира легенда за тематичната карта. В нея участват само тези параметри от тематичната карта, които се срещат в цифровия модел. Заглавието на легендата е с текст тип 34, а на отделните елементи е с текст тип 11.

	Движение на легендата. При натискане на бутона легендата се "закача" за курсора на мишката и става подвижна.

	Размер на легендата. При натискане на бутона легендата се "закача" за курсора на мишката като при движението на курсора се променят размерите на прозореца на легендата.

Редакция

		Меню за търсене, редакция и избор на елементи. Съдържа следните възможности:

 Undo (Alt+BkSp)	Стъпка назад.		

 Redo (Shift+Alt+Bksp)	Стъпка напред

 Cut (Ctrl+X)	"Отрязване" на информация		 

 Copy screen (Ctrl+C)	Копиране на информация

 Paste (Ctrl+V)	Поставяне на информация.

 Избери всички	Избор на всички графични елементи (за изход в CAD). Избраните елементи се оцветяват в цвят различен от фона.

 Изчисти	Премахване на избора направен с горната функция.
 избраните

 Обърни	Обръща (инвертира) избора. Избраните елементи се отказват, а неизбраните се   
 избраните	избират.  Избраните елементи се оцветяват в цвят различен от фона.

 Изтрий	Изтрива избраните по някой от горните методи елементи от графиката. Системата   
 избраните	издава запитващо съобщение и изтриване се извършва след утвърдителен отговор. 

 Избор в	Избор на елементи в зададен правоъгълник. 
 правоъгълник

  Избраните в	Стартира се GoogleEarth (ако е инсталиран на компютъра) и маркираните като   
       GoogleEarth	избрани контури се изпращат в него.

 Избраните в KML	Отваря формата за избор на диск, директория и име на файл за запис на избраните елементи във формат KML

 Търсене на	Търсене на подотдели или отдели от базата данни по зададени условия.
 подотдел и
 отдел

 Тъсене по	Търсене по дървесен вид от базата данни по зададени условия
 дървесен вид

 Търсене на	Търсене на имоти от базата данни по зададени условия.
 имоти

 Избор на отделен	Елемент от графиката (линия, надпис, условен знак или контур) се избира от екрана  
 графичен елемент	с комбинациите Shift и ляв бутон на мишката или Ctrl и ляв бутон на мишката.		

Избор в правоъгълник

	При избор на функцията се отваря кратка форма за избор на правоъгълник, чийто елементи ще се маркират като избрани. Формата съдържа следните възможности:

 Вътре	Маркират се само елементите, които изцяло попадат в зададения правоъгълник.

 Вън	Маркират се само елементите, които изцяло попадат извън зададения правоъгълник. 

 Вътре и	Маркират се елементите попадащи в зададения правоъгълник и тези, които го пресичат. 
 пресича

 Вън и	Маркират се елементите попадащи извън зададения правоъгълник и тези, които го пресичат.
 пресича

 Добавяне	Когато полето е маркирано добавя елементите от зададен правоъгълник към вече маркираните елементи от предишни задавания. Когато не е маркирано - изчиства стария избор и го замества с елементите от последния зададен правоъгълник.

 ОК	Потвърждава направения избор и затваря формата.

 Отказ	Отказва направения избор и затваря формата.

Търсене на подотдел

	 Функцията се активира от меню Редакция-->Търсене на подотдел и отдел или с натискане на този бутон от палета Контури при което се отваря форма за търсене на подотдели по зададени условия. Формата се състои условно от два панела: горен и долен. В горния панел се визуализират полета за задаване на условия за търсене, а в долния се визуализират резултатите от търсенето (ако има такива отговарящи на зададените условия).

		Горен панел (Параметри)

Условие	Полето се активира, когато са зададени повече от едно условие и от падащо меню се избира вида на условието. Възможните стойности са: И, ИЛИ, И НЕ и ИЛИ НЕ.

Поле	От падащо меню се избира поле от базата данни по което ще се извършва търсене.

Долна граница	Задава се долна граница за търсене по зададеното поле. Задаването се извършва като се зададе числова стойност в полето или с бутона  вдясно от полето се избира от съответната номенклатура.

Горна граница	Задава се горна граница за търсене по зададеното поле.Задаването се извършва като се зададе числова стойност в полето или с бутона  вдясно от полето се избира от съответната номенклатура.

Търси	Стартира търсене на подотделите по зададените условия.

Запис на заявка	Отваря форма за запис на създадената заявка в изходящ текстови файл с разширение LT2.

Четене на заявка	Отваря форма за избор на текстови файл с разширение LT2 със съдържание на заявка от параметри за търсене.

Само от текущия	Когато полето е маркирано заявката за търсене се изпълнява само за текущия 
файл	от заредените файлове.

Изход	Затваряне на формата за търсене. 
	
Редакция	Отваря формата за редактиране на данните за съответния подотдел.

Изтриване	Изтрива текущия запис за подотдел върху който е позициониран курсора на мишката от базата данни. Изтриването се извършва след запитващо съобщение и при утвърдителен отговор (по отделно за базата данни и за графиката). Функцията е достъпна само за проекти в статус "проектен".

Изтриване всички	Изтрива всички намерени записи за подотдели от базата данни. Изтриването се извършва след запитващо съобщение и при утвърдителен отговор (по отделно за базата данни и за графиката). Функцията е достъпна само за проекти в статус "проектен".

Долен панел

		В долния панел се визуализират резултатите от търсенето (ако има такива) и общия им брой При натискане на десен клавиш на мишката в полето на резултатите се появява падащо меню със следните възможности:

Редакция 	Отваря формата за редактиране на данните за съответния подотдел.

Добави към 	Добавя/маркира (оцветява) обектите от последното търсене в графиката към  
маркираните 	вече маркираните резултати от предишни търсения и с тях могат да се изпълняват 
резултати в	функциите от меню Редакция. 
графиката

Маркирай само	Маркира (оцветява) обектите в графиката само от последното търсене и с тях  
новите резултати	могат да се изпълняват функциите от меню Редакция.
в графиката

Размаркирай	Размаркира обектите в графиката (ако са били маркирани).
резултатите в
графиката

Изтриване на	Изтрива текущия запис за подотдел върху който е позициониран курсора на   
текущия запис	мишката от базата данни. Изтриването се извършва след запитващо съобщение и при утвърдителен отговор (по отделно за базата данни и за графиката). Функцията е достъпна само за проекти в статус "проектен".

Изтриване на	Изтрива всички намерени записи за подотдели от базата данни. Изтриването се  
всички резултати	извършва след запитващо съобщение и при утвърдителен отговор (по отделно за базата данни и за графиката). Функцията е достъпна само за проекти в статус "проектен".

Експорт към WORD  	Експорт на резултатите в WinWord.

Експорт към EXCEL 	Експорт на резултатите в Excel.

Условия за търсене на подотдел

		Задаването на условия за търсене на подотдели работи по следния начин:
		- ако за дадено условие в поле "Долна граница" не се зададе стойност за него програмата ще търси от 0 до стойността зададена в поле "Горна граница" включително;
		- ако за дадено условие в поле "Горна Граница" не се зададе стойност за него програмата ще търси от стойността зададена в поле "Долна граница" до края на всички реквизити за полето;
		- ако в двете полета не се зададе нищо програмата търси по всички възможни реквизити на полето;
		- ако искаме да търсим за един точно определен реквизит трябва да го зададем едновременно и в двете полета "Долна граница" и "Горна граница".

Търсене на отдел

 	Функцията се активира от меню Редакция-->Търсене на подотдел и отдел или с натискане на този бутон от палета Отдел при което се отваря форма за търсене на отдели по зададени условия. Формата се състои условно от два панела: горен и долен. В горния панел се визуализират полета за задаване на условия за търсене, а в долния се визуализират резултатите от търсенето (ако има такива отговарящи на зададените условия).

		Горен панел (Параметри)

Задаване на условия	От клавиатурата или от падащо меню и като се маркира дадено поле се задават 
за търсене	границите на търсене  "от" ... "до". 
		
Търси	Стартира търсене на отделите по зададените условия.

Само в текущия	Когато полето е маркирано търсенето се извършва само в текущия графичен 
 файл	файл в противен случай - във всички заредени с програмата графични файлове.

Изход	Затваряне на формата за търсене.
 
Редакция	Отваря формата за редактиране на данните за съответния отдел. Редактиране може да се извърши и при двукратно "кликване" с мишката върху избран запис от долния панел.

Изтриване	След запитващо съобщение и утвърдителен отговор изтрива отдела върху който е позициониран курсора в списъка от долния панел.

Изтриване всички	След запитващо съобщение и утвърдителен отговор изтрива всички записи за отдели от долния панел получени в резултат на търсенето.

Долен панел

		В долния панел се визуализират резултатите от търсенето (ако има такива) и общия им брой. При двукратно "кликване" с мишката върху избран запис се отваря формата за редактиране на данните за съответния отдел.

Условия за търсене на отдел

		Задаването на условия за търсене на отдели работи по следния начин:
		- ако за дадено условие в поле "от" не се зададе стойност за него програмата ще търси от 0 до стойността зададена в поле "до" включително;
		- ако за дадено условие в поле "до" не се зададе стойност за него програмата ще търси от стойността зададена в поле "от" до края на всички реквизити за полето;
		- ако в двете полета не се зададе нищо програмата търси по всички възможни реквизити на полето;
		- ако искаме да търсим за един точно определен реквизит трябва да го зададем едновременно и в двете полета "от" и "до".

Търсене по дървесен вид

 	Функцията се активира от меню Редакция-->Търсене по дървесен вид или с натискане на този бутон от палета Общи при което се отваря форма за търсене на подотдели по зададени условия. Формата се състои условно от два панела: горен и долен. В горния панел се визуализират полета за задаване на условия за търсене, а в долния се визуализират резултатите от търсенето (ако има такива отговарящи на зададените условия).

	Горен панел (Параметри)

Задаване на условия	От клавиатурата, от падащо меню или като се маркира дадено поле и се избере 
за търсене	съответния chek-box. Ако в дадено поле от условията (или във всички) не се зададе стойности за него в полетата вдясно програмата ще търси по всички реквизити на полето. 

Долен панел

	В долния панел се визуализират резултатите от търсенето (ако има такива) и общия им брой. При двойно кликване с левия бутон на мишката върху някой запис от списъка се отваря формата за визуализация на данните за него, а графичния прозорец се позиционира на съответния подотдел.
	На десния бутон на мишката се отваря подменю със следните възможности:

Покажи подотдел	При натискане на бутона системата позиционира прозореца на графиката върху подотдела на който е позициониран курсора от списъка в долния панел и 	отваря формата за визуализация на данните за него.

Маркирай 	Маркира (отбелязва като избрани) в графиката подотделите от списъка.
резултатите		
в графиката

Размаркирай 	Размаркира (отбелязва като неизбрани) в графиката подотделите от списъка.
резултатите в 
графиката

Търсене	Стартира търсене на подотделите по зададените условия.

Изход	Затваряне на формата за търсене. 

Покажи подотдел	При натискане на бутона системата позиционира прозореца на графиката върху подотдела на който е позициониран курсора от списъка в долния панел и oтваря формата за визуализация на данните за него.

Търсене на имоти

		С натискане на този бутон се отваря форма за търсене на различни обекти по зададени условия.  Търсенето по условия може да се активира и от падащото меню Редакция--->Търсене на имоти. Формата се състои условно от два панела: горен и долен. В горния панел под бутоните се визуализират полета за задаване на условия за търсене, а в долния се визуализират резултатите от търсенето (ако има такива отговарящи на зададените условия).. В зависимост от това кой бутон е активен в горния панел се появяват полета с характерните за избрания обект атрибути. 

		Горен панел

Задаване на условия	Условията за търсене се задават от клавиатурата, от падащо меню или    
за търсене	стойностите може да се изберат от съответната номенклатура като се натисне бутона  вдясно от полето за търсене. Ако в дадено поле от условията (или във всички) не се зададе нищо програмата ще търси по всички реквизити на полето. В полетата НТП и Нов НТП може да се задава и част от кода при което търсенето ще бъде по всички кодове започващи с тези цифри.
		
Търсене	Стартира търсене на обектите по зададените условия.

Редакция	Отваря формата за редактиране на имот. 

Изход	Затваряне на формата за търсене. 

Долен панел

		В долния панел се визуализират резултатите от търсенето (ако има такива) и общия им брой. При натискане на десен клавиш на мишката в полето на данните се визуализира падащо меню със следните команди:

Експорт към	Извежда намерените данни във файл за WINWORD.
WORD

Експорт към	Извежда намерените данни във файл за Excel.
Excel

Маркирай  	Маркира данните в графиката.
данните в
графиката

Размаркирай 	Размаркира данните в графиката.
данните в
	графиката

Прозорец

 		Функциите за придвижване и промяна на графичния екран се активират от клавишите на хоризонталната лента над графиката, от падащото меню Прозорец-->Лупа. 

  Прозорец	Указват се два от върховете на прозореца. Функцията работи в зависимост от маркирането на поле "Прозорец и движение на второ чукване" от меню Параметри-Общи.
  Движение	Изместване на графичния прозорец чрез указване на отсечка, като движението е от началото на отсечката по указаната от нея посока и на разстояние колкото е дължината й. Функцията работи в зависимост от маркирането на поле "Прозорец и движение на второ чукване" от меню Параметри-Общи.
  Предишен	Извеждане на предишния прозорец
  Напред	Извеждане на следващ прозорец
   Навън  	Увеличение на прозореца.
   Навътре	Намаление на прозореца.
  Цял	Извеждане на целия картен лист.
   Пречертаване	Обновява (пречертава) графичния прозорец. Може да се изпълни и с функционален клавиш F6.

Лупа

		Функциите за придвижване и промяна на графичния екран се активират от падащото меню Прозорци-->Лупа или чрез извикване на палетата Лупа  от падащото меню Инструменти.

  Навън	Увеличение на прозореца. Същата функция се активира и с клавиша + (Big plus).
  Навътре	Намаление на прозореца. Същата функция се активира и с клавиша - (Big minus).
	Функциите Навън и Навътре могат да се изпълняват и плавно с "колелцето" на мишката.
  Прозорец	Указват се два от върховете на прозореца. Функцията работи в зависимост от маркирането на поле "Прозорец и движение на второ чукване" от меню Параметри-Общи. Може да се изпълни и с функционален клавиш F5.
  Движение	Изместване на графичния прозорец. При избор на функцията графиката се движи по екрана. Функцията може да се активира и при натискане и задържане на скрол-бутона ("колелцето") на мишката.
  Покажи цял	Извеждане на целия картен лист.
  Покажи всички	Извеждане на екран на всички заредени файлове.
        файлове
  Пречертаване	Обновява (пречертава) графичния прозорец. Може да се изпълни и с функционален клавиш F6.
 Предишен	Извеждане на предишния прозорец
 Следващ	Извеждане на следващ прозорец
 
 LeftArrow (ç)	Премества графичния прозорец половин екран наляво.
 RightArrow (è)	Премества графичния прозорец половин екран надясно.
 UpArrow (é)	Премества графичния прозорец половин екран нагоре. 
 DownArrow (ê)	Премества графичния прозорец половин екран надолу.
 PgUp	Премества графичния прозорец половин екран по диагонал нагоре и надясно (ì).
 PgDn	Премества графичния прозорец половин екран по диагонал надолу и наляво (î).
 Home	Премества графичния прозорец половин екран по диагонал нагоре и наляво (ë).
 End	Премества графичния прозорец половин екран по диагонал надолу и надясно (í).

Обекти (графичен редактор)

Подотдели

		В това меню се избират графично подотдели.  Функциите от менюто могат да се избират от падащото меню Обекти --->Подотдели или от палетата с инструменти Контур. Реализирани са следните функции:

 Указване		Извеждане на екран на контур чрез указване на номера му с курсора на мишката.
 
 Извеждане 		Извеждане на екран на подотдел чрез избор от списък.

 Контур 		Извеждане на екран на контур чрез посочване на вътрешна точка от него.

 Нов 		Генерация на нов контур.

 Регенерация 		Регенерация (прегенериране) на контур.

 Авто 		Автоматично затваряне на контур.

 Следващ		Генерация на контур със следващ номер.

 Външен  		Задаване външен (обхващащ) контур за контури от тип "остров".

Указване

	След указване програмата измества прозореца на графиката, така че да се визуализира избрания подотдел, той се оцветява в друг цвят и се отваря формата с данни за него.

Извеждане

	При избор на функцията се отваря форма с падащи менюта за избор на отдел и подотдел.

 Файл		Избор на файл от падащо меню (combo-box) от списъка на заредените файлове. 

 Отдел		Избор на номер на отдел чрез изписването му от клавиатурата или от списъка с отдели.

 Подотдел		Избор на номер на подотдел чрез изписването му от клавиатурата или от списъка с подотдели.

 ОК		Затваряне на формата.

 Изход		Затваряне на формата.

Контур

	След кликване вътре в контура програмата измества прозореца на графиката, така че да се визуализира избрания контур, той се оцветява в друг цвят и се отваря формата с данни за него.

Нов

		Системата отваря форма аналогична на Извеждане в която могат да се въведат номер на отдел и подотдел за генериране. Потвърждаването на въведените данни става с натискане на бутона ОК, а отказът - с Изход. След потвърждаване на избора системата автоматично избира функция Добавяне. Ако зададения номер вече съществува системата издава предупреждаващо съобщение като може да се продължи генерацията със зададения номер или да се откаже операцията.

Регенерация

	При избор на функцията системата предлага да се укаже номер на контур и след запитващо съобщение и утвърдителен отговор го изтрива. След това системата преминава в режим на генерация на контур със стария номер.

Авто

		След избор на функцията системата предлага да се посочи вътрешна точка от контура, който ще се генерира (затваря). Ако контура е правилен и може да се генерира автоматично след затварянето му линиите образуващи контура се оцветяват в друг цвят, а системата предлага да се позиционира номера му след което се отваря формата с данни за генерирания контур. Ако функцията е избрана преди да се зададе номер и слой за контура системата автоматично отваря формата за Нов контур.

Следващ

		Задаване следващ номер на контур за генериране.

Външен

	При избор на функцията трябва да се посочи контур на подотдел от тип "остров" след което системата отваря форма за задаване номера на обхващащия "острова" контур на подотдел. Задаването става като се попълнят от клавиатурата полетата Отдел и Подотдел. Редактиране на запис става като той се избере с мишката и после от клавиатура се въведе нужното. Изтриването става като се изтрие информацията от двете полета. Потвърждаване на промените става с бутона ОК, а отказ - с Изход. След задаването на екрана вдясно от номера на подотдела се визуализира и текстови надпис за външния подотдел.

Отдели

		В това меню се избират графично отдели.  Функциите от менюто могат да се избират от падащото меню Обекти --->Отдели или от палетата с инструменти Отдел. Реализирани са следните функции:

 Указване		Извеждане на екран на отдел чрез указване на номера му (или на подотдел от него) с курсора на мишката. След указване програмата измества прозореца на графиката, така че да се визуализира избрания отдел, той се оцветява в друг цвят и се отваря формата с данни за отдела.

 Извеждане		Извеждане на екран на отдел от списък.

 Избор

 Нов отдел

 Движение		Движение номер на отдел чрез посочване на номера му с курсора на мишката.

 Изтриване		Изтриване на отдел. Изтриването става след запитващо съобщение и при утвърдителен отговор.

 Следващ
 номер на
 отдел		

Линии

		В това меню се редактират линиите на  модела. Функциите от менюто могат да се избират от падащото меню Обекти ---> Линии или от падащото меню Инструменти --->Линии като във втория случай се отваря "палета" и изборът е от нея. Палетата с бутоните има 

следния вид . В менюто се поддържат следните функции за работа с линейни обекти:

  Избор/смяна на тип линия. Изборът става от падащото меню или като напишем типа с цифри от клавиатурата в лявото поле.
  Нова	Въвеждане на нова линия. 
  Редакция 	Редакция на линия.
  Изтриване 	Изтриване на линия.
  Затваряне	Затваряне на линия в началната точка. Функцията се изпълнява и при натискане на клавиша 'C'.
  Разделяне	Разделяне на линия на две части в точката на посочване.
  Обединяване	Обединяване на две линии с общо начало. 
  Удължаване	Удължавне на линия.
  Продължение 	Продължение на линия до произволна точка.
  Възлова	Определяне на пресечната точка на две линии. 
  Обръщане	Обръщане на посоката на линия. 
  Изтриване/	Групово изтриване/смяна на типа на линията.
        смяна тип
  Нов тип на линия	Задаване нов тип на линия. Сменя типа на всяка посочена линия с текущия тип в палетата инструменти за линия.

  Гребен 	Построяване на "гребен" на дадена линия по зададени параметри.

 Изтриване в прозорец 	Изтриване на графична информация в зададен прозорец.

 Изтриване извън	Изтриване на графична информация извън зададен прозорец.
 прозорец

 Изтриване в контур	Изтриване на цялата графична информация вътре в зададен графичен контур.

 Изтриване извън 	Изтриване на цялата графична информация извън зададен графичен контур.
 контур

 Изтриване на двойни 	Изтриване на двойни (дублирани) линии от модела.
 линии

 Генерация на	След запитващо съобщение и при утвърдителен отговор генерира  
 кръстове	кръстовете на план-квадратната мрежа като условни знаци в текущия файл.

Нова

		Линията се чертае с предварително избрания от падащото меню в палетата тип. Ако не е бил избран тип тя се чертае с текущия тип, който се вижда в палетата. На следващ етап типът може да се смени с функция Редакция. С бутона  от палитрата или с клавиша 'C' се затваря в началната точка. Ако е бил избран метод на точка Клавиатура се отваря меню със следните възможности:

 Изток	Координата Изток на точката.
 Север	Координата Север на точката.
 Пълни	Когато "квадратчето" е отметнато системата изисква задаване на пълни координати на точките, а 
 координати	когато не е - локални.

  Курсор	Вход на точка от курсора. Активира се и с клавиша Space.    
  Точка 	Вход на точка от точка на модела. Активира се и с клавиша T.
  Линия  	Вход на точка от точка на линия от модела. Активира се и с клавиша L.
  Клавиатура  	Вход на  точка от клавиатурата. Активира се и с клавиша K.

 Ок	Потвърждение на избора.
 Край	Изход от формата.

Редакция

		Функцията се активира от меню Обекти-->Линия-->Редакция или от палетите с инструменти Линия и Произволен обект с натискане на бутона  . Системата иска линията да се укаже от потребителя. Това става чрез посочване с курсора близо до линията и натискане  на Enter  или левия  бутон на  мишката. След посочването линията се изчертава в друг цвят и се отваря прозорец с данни за нея.

 Дължина	Визуализира дължината на линията. Полето не може да се редактира!

 Тип	Показва типа на линията от номенклатурата. Може да се сменя като се избере от падащото меню.

 Номер	Визуализира служебния номер на линията. Полето не може да се редактира!

 Видима	Когато е маркирано полето линията се вижда на екрана във всички режими, а когато е изключено (демаркирано) линията се вижда само когато е маркирано полето История в Параметри-Видимости.  Тази маркировка се използва за скриване на исторически линии в модела и е аналогична на функцията Скриване от MKAD за DOS.

 Мащаб	Показва до кой мащаб линията да се вижда. Изборът на мащаба става от падащото меню. Визуализацията на екрана (респ. на плотера) зависи от маркирането или демаркирането на полета На екрана и На плотера в Параметри-Видимости.

 Ниво	Отваря форма за визуализация и редакция на нивото в което участва линията.

 ОК	Потвърждаване на промените и затваряне на формата за редакция на линия.

 Cancel	Отказ от направените промени и затваряне на формата за редакция на линия.

Изтриване

		При посочване на линия от модела тя се изтрива. Не могат да се изтриват линии, които са част от контури (имоти, подотдели и др.) за което системата издава предупреждаващо съобщение. При изтриване има запитващо съобщение, ако в Параметри-->Общи е маркирано полето Потвърждение на изтриването.

Обединяване

		Посочват се последователно две линии от модела и програмата ги обединява в една. Ако двете линии са с различен тип обединената линия приема типа на първата посочена линия.

Удължаване

		Служи за удължаване на линия от модела. Посочва се линия и  след това тя се удължава от по-близкия до точката на посочване край на линията. Последователно се въвеждат нови точки от линията. С тази команда могат да се дигитализират линии с продължение от един картен лист в друг. Линията може да се  затвори  в началото с бутона  . Валидни са различните методи на точка (Курсор, Точка, Номер, Клавиатура, Линия). Удължаването завършва с Esc  или с бутона  ако искаме линията да се затвори в началото. Не могат да се удължават линии, които са част от затворени контури (имоти, парцели, подотдели и др.).

Продължение

	Продължаване на линия от модела по направлението й. На статус-лентата се изобразява дължината на продължението.

Възлова

		Указват се последователно две линии от графиката. Ако те се  пресичат, програмата изчислява пресечната точка и разделя двете линии на две части в точката на пресичане. Ако не се пресичат системата издава предупреждаващо съобщение.

Обръщане

		Тази функция има смисъл за  линии от тип Гребен, Електрифицирана жп.линия и други, които имат посока (т.е. са несиметрични). След посочване линията се "обръща" т.е. се променя страната на гребена или "карфичките".

Изтриване/смяна тип

	При избор на тази функция се отваря формата за групово изтриване или смяна на тип на линия от модела.

Гребен

	При избор на функцията се отваря форма за задаване параметрите на гребена:

 Първо разстояние		Задаване на първо разстояние на "иглите" на гребена в мм.

 Второ разстояние		Задаване на второ разстояние на "иглите" на гребена в мм.

 Първи наклон		Задаване на първи наклон на "иглите" на гребена в градуси.

 Втори наклон		Задаване на втори наклон на "иглите" на гребена в градуси.

 Първа височина		Задаване на първа височина на "иглите" на гребена в мм.
 
 Втора височина		Задаване на втора височина на "иглите" на гребена в мм. 

 OK		Потвърждаване параметрите на гребена и продължаване с изпълнението на функцията.

 Отказ		Отказ от изпълнение на функцията.

	След затваряне на формата системата предлага да се посочат последователно линия над която ще се строи гребена и страна (посока) на гребена. Гребенът се строи с типа на линията зададен в полето за избор/смяна тип на линии.

Изтриване в прозорец

	При избор на функцията курсора се променя в тип "кръст" и системата предлага да се зададе прозорец за изтриване на информацията вътре в него. След избор на прозореца системата изтрива цялата графична информация вътре в него. Функцията е аналогична на Alt_C от версията на DITA3 за DOS.

Изтриване извън прозорец

	При избор на функцията курсора се променя в тип "кръст" и системата предлага да се зададе прозорец за изтриване на информацията извън него. След избор на прозореца системата изтрива цялата графична информация извън него. Функцията е аналогична на Alt_X от версията на DITA3 за DOS.

Изтриване в контур

	При избор на функцията системата отваря формата за извеждане на контур в който искаме да изтрием графичната информация. След избор на контур и при утвърдителен отговор на запитващото съобщение системата стартира последователно процедури по разделяне на линиите до границата на контура и изтриване на графичната информация в него. 

Изтриване извън контур

	При избор на функцията системата отваря формата за извеждане на контур извън който искаме да изтрием графичната информация. След избор на контур и при утвърдителен отговор на запитващото съобщение системата стартира последователно процедури по разделяне на линиите до границата на контура и изтриване на графичната информация извън него.

Изтриване на двойни линии

	При избор на функцията системата след запитващо съобщение стартира последователно процедури по разделяне на линиите, а след това и изтриване на дублираните линии (или отсечки от линии). За дублирани се считат линии, които съвпадат абсолютно т.е. съвпадат всичките им точки. Ако в две линии има дори една различна точка те не се считат за дублирани и не се изтриват при изпълнение на тази функция.

Текст

	В това меню се редактират текстови надписи. Функциите от менюто могат да се избират от падащото меню Обекти ---> Текст или от падащото меню Инструменти --->Текст като във втория случай се отваря "палета" и изборът е от нея. Палетата има вида . В менюто се поддържат следните функции за работа с текстови надписи:

 	Избор/смяна на тип текстови надпис. Изборът става от падащото меню или като напишем типа с цифри от клавиатурата в лявото поле.
  Нов 	Нов текст.	
  Редакция 	Редакция на текст.	

  Изтриване	Изтриване на текст.  При изтриване има запитващо съобщение, ако в Параметри-->Общи е маркирано полето Потвърждение на изтриването.

  Движение	Движение на посочения надпис с курсора по графичния екран.

  Въртене	Въртене на  посочен надпис  с курсора. Така  надписа може да се позиционира успоредно на дадена линия или в желаното направление.
 
  Изтриване/	Групово изтриване/смяна тип на текст.
 Смяна тип на  
 текст

  Търсене 	Търсене на текстов надпис в цифровия модел.

  Нов тип на	Задаване нов тип на текст. Сменя типа на всеки посочен текст с текущия тип в   
       текст	палетата инструменти за текстови надписи.

 Котировка червена 	Нанасяне котировка червена.

 Котировка черна 	Нанасяне котировка черна.

Нов

		След избор на функцията се отваря формата за редакция, в който се въвежда текстовия надпис, а също така могат да се променят и част от параметрите му. След натискане на бутона ОК текстовия надпис се "закача" за курсора и системата очаква позиционирането му на определеното място. Само за надписи от тип "Свободен текст" е допустима редакция на всичките му параметри. Ако не се избере тип на текста системата предлага по подразбиране текущия тип (при първоначално зареждане на системата това е тип 2 - Парцел). Изборът на типа на текста може да се извърши от падащото меню в "палетата" или чрез задаване на номера (кода) му в полето вляво от него, както и да се смени по-късно от формата за редакция.

Редакция

		След избор на функцията е необходимо да се укаже текстови надпис от потребителя. Това става чрез посочване с курсора близо до него и натискане  на Enter  или левия  бутон на  мишката. След посочването се отваря форма с данни за надписа и могат да се редактират съдържанието му и някои параметри.  Само за надписи от тип "Свободен текст" е допустима редакция на всичките му параметри. 

 Мащаб		От падащо меню се избира мащаба до който да се вижда надписа.
 Ниво		Задаване нивото на надписа.
 ОК		Потвърждаване на въведените данни и затваряне на формата.
 Cancel		Отказ от промените и затваряне на формата.

Изтриване/смяна тип на текст

		При избор на тази функция се отваря формата за групово изтриване или смяна на типа на надпис от модела.

Търсене

	При избор на функцията се отваря форма за търсене на текстови надписи в цифровия (графичния) модел на землището със следните възможности:

 Текст	Поле за задаване на текста, който ще се търси. Системата помни последния текст, който е търсен.

		Панел Позиция за търсене

 Точно съвпадение	Търси се точно съвпадение на текстовия надпис зададен в полето Текст.
 Начало на текста	Търси се текстови надпис, който започва с текста зададен в полето Текст.
 Част от текста	Търси се текстови надпис, в който има част от текст зададен в полето Текст.

 Търси	Стартира търсенето на текстови надпис по зададените условия и ако намери такъв измества графичния прозорец върху него. При повторно натискане на бутона търси 	следващ такъв надпис и ако намери друг премества графичния прозорец върху следващия надпис.
 Изход	Затваря формата за търсене.		

Котировка червена

	При избор на функцията системата предлага да се посочи линия от модела и при посочване нанася над нея дължината й като текстови надпис от тип 27 - котировки регулация.

Котировка черна

	При избор на функцията системата предлага да се посочи линия от модела и при посочване нанася над нея дължината й като текстови надпис от тип 4 - дължина на линия.

Трансформации

	Меню за манипулиране на графичния цифров модел - транслация (преместване), трансформация (преместване и завъртане), проекции (между различни координатни системи) и разширение. Менюто съдържа следните функции:

 Разширение 		Разширение на графичното изображение.

 Афинна 		Афинна трансформация.

 Транслация  		Линейна транслация на обекта.

 Въртене  		Въртене на обекта по зададени точка и ъгъл.

 Мащабиране 		Мащабиране на обекта.

 Коoрдинатни 		Трансформация между различни проекционни координатни системи.
 системи 		

Разширение

	При избор на функцията след запитващо съобщение системата разширява графичния прозорец на файла, така че на екрана да се покажат всички графични елементи от него. При запазване на графичния файл и следващо отваряне този прозорец ще се ползва и визуализира при изпълнение на командата Цял от меню Лупа.

Афинна

	Формата се състои условно от три панела: Вид, Коефициенти и Данни. 

	Вид 
		
		Панелът съдържа два радиобутона, които определят вида на трансформацията: афинна или хелмертова.

		Коефициенти

		Визуализират се коефициентите на трансформацията по зададените точки и техните координати.

		Данни 

		Визуализират се в таблична форма и могат да се манипулират данните за точките, които участват в трансформацията. Колонките в таблицата имат следното съдържание:

 №	Номер на точката участваща в трансформацията. Ако е от опорната мрежа се изписват типа й и нейния номер, а ако е друга точка - пореден номер.
 Участие	Ако полето е маркирано точката участва в трансформацията.
 Стар Север	Стара Север (X) координата на точката.
 Стар Изток	Стара Изток (Y) координата на точката.
 Нов Север	Нова Север (X) координата на точката.
 Нов Изток	Нова Изток (Y) координата на точката.
 Грешка по X	Грешка по X при трансформацията.
 Грешка по Y	Грешка по Y при трансформацията.

	Командите за добавяне, редактиране и изтриване на точки за трансформация се избират от падащо меню, което се активира при натискане на десния клавиш на мишката в полето на таблицата. Менюто се състои от следните команди:

 Нова	Задаване на нова точка за участие в трансформацията. Добавя празен ред и отваря формата за редакция за задаване на данни за точката. Функцията може да се изпълни и с натискане на клавиша Ins.

 Редакция	Редакция на данните за точка участваща в трансформацията. Отваря се кратка форма съдържаща координатите на точката и те могат да се променят. Функцията работи върху данните за точката на която е позициониран курсора. Може да се активира и с двукратно "кликване" на мишката в полето с координатите (без поле Участие).
 Изтриване	Изтриване на точка и нейните данни. Функцията може да се изпълни и с натискане на клавиша Del.

 Избор на	Избор на точка от опорната мрежа в модела за участие в трансформацията.  
 опорна точка	Точката се посочва с курсора на мишката.

 Указване на	Избор на произволна точка от модела за участие в трансформацията.  
 точка	Точката се посочва с курсора на мишката като са валидни всички методи на точка.

 Четене от	Четене на данни за точки участващи в трансформацията от текстов файл. Отваря се форма  
 файл	за избор на директория и файл съдържащ данните. Файлът е с разширение TXT. Данните от файла заместват всички други въведени до този момент точки.

 Запис във	Запис на данните участващи в трансформацията в текстов файл.
 файл

 Затвори	Изход от формата.		
 Трансформация	Трансформиране на модела по зададените точки и новите им координати. Трансформацията се извършва след запитващо съобщение и утвърдителен отговор. Бутонът е недостъпен, ако са зададени по-малко от три точки.

		Горе хоризонтално на формата има бутони за активиране на другите функции от меню Трансформация.

Текстови файл

		Форматът на файла съдържащ информация за точките и координатите им по които ще се трансформира графичния файл е следния: 

		Коментарен ред

		Номер		Стар X		Стар Y		Нов X		Нов Y
		1 		100 		1000 		200 		2000
		2 		100 		2000 		200 		3000
		3 		200 		2000 		300 		3000
		4 		200 		1000 		300 		2000
Транслация

		Отваря форма за задаване на отместването за транслация (линейно прместване) на цифровия модел.

 Отместване	Задаване отместването на файла на Север в метри. Могат да се задават и отрицателни 
 Север	числа.
 Отместване	Задаване отместването на файла на Изток в метри. Могат да се задават и отрицателни 
 Изток	числа.		

 Затвори	Изход от формата.		
 Транслация	Транслиране на модела по зададените отмествания. Транслацията се извършва след запитващо съобщение и утвърдителен отговор. Бутонът е недостъпен, ако не са зададени отмествания.

		Горе хоризонтално на формата има бутони за активиране на другите функции от меню Трансформация.

Въртене

		Отваря форма за задаване на параметри за въртене (ротация) на цифровия модел. Параметрите са координати на центъра и ъгъл на ротацията.

 Център Север	Задаване на координата Север на центъра на ротация. Могат да се задават и отрицателни числа.
 Център Изток	Задаване на координата Изток на центъра на ротация. Могат да се задават и отрицателни числа.
 Ъгъл	Задаване ъгъла на въртене (ротация) в градуси. Могат да се задават и отрицателни числа.

 Затвори	Изход от формата.		
 Въртене	Въртене на модела по зададените център и ъгъл. Въртенето се извършва след запитващо съобщение и утвърдителен отговор. Бутонът е недостъпен, ако не са зададени параметри на ротацията.

		Горе хоризонтално на формата има бутони за активиране на другите функции от меню Трансформация.

Мащабиране

		Отваря форма за задаване на параметри за мащабиране на цифровия модел. Параметрите са координати на центъра и мащабни коефициенти.

 Център Север	Задаване на координата Север на центъра на мащабиране. Могат да се задават и отрицателни числа.
 Център Изток	Задаване на координата Изток на центъра на мащабиране. Могат да се задават и отрицателни числа.
 Мащаб Север	Мащабен коефициент по посока Север.
 Мащаб Изток	Мащабен коефициент по посока Изток.

 Затвори	Изход от формата.		
 Мащабиране	Мащабиране на модела по зададените център и мащабни коефициенти. Мащабирането се извършва след запитващо съобщение и утвърдителен отговор. Бутонът е недостъпен, ако не са зададени параметри за мащабиране.

		Горе хоризонтално на формата има бутони за активиране на другите функции от меню Трансформация.

Дроби

В менюто се създават, редактират и преместват дроби. Функциите от менюто се избират от Обекти-->Дроби или с бутоните от палета Дроб, която има вида . В менюто се съдържат следните функции:

 	Падащо меню за избор на типа на дробта.

  Нова	Създаване (генериране) на нова дроб. Отваря формата за редакция на дроб с празни полета.

  Редакция 	Редакция на данните за дроб.

  Движение	Движение на дроб.

  Изтриване	Изтриване на дроб. При изтриване има запитващо съобщение, ако в Параметри-->Общи е маркирано полето Потвърждение на изтриването.

Редакция

	Отваря форма за редактиране (въвеждане нови данни) за дроб. Формата съдържа следните възможности:

 Числител	Въвеждане (редакция) на числителя на дробта.

 Знаменател	Въвеждане (редакция) на знаменателя на дробта.

 X =	Въвеждане (редакция) на X координата на дробта.

 Y =	Въвеждане (редакция) на Y координата на дробта.

 Тип	Избор на типа на дробта от падащо меню.

 ОК	Затваря формата със запазване на промените.

 Cancel	Затваря формата без запазване на промените.

		След затваряне на формата с бутона ОК въведената дроб се "закача" за курсора на мишката и става подвижна и може да се позиционира на произволно място в цифровия модел.

Координатни системи

	Програмата Lesotest3 for Windows може да трансформира активирания в системата цифров модел към всички проекционни координатни системи, които се използват в България, в това число и проекционните координати UTM на спътниковата система WGS84. За основа на връзките се ползва най-разпространената в нашата страна за кадастрални и едромащабни картни графични приложения – система 1970 г. със своите 4 зони. За всяка от тези зони са реализирани следните 9 прави и обратни трансформационни прехода:

	Система 1970 зона К3 (северозапад) във: 

Ø	Система 1970 зона К5 (югоизток)
Ø	Система 1970 зона К7 (североизток)
Ø	Система 1970 зона К9 (югозапад)

Ø	Система 1950/3° зона 8 осн. меридиан 24°
Ø	Система 1950/3° зона 9 осн. меридиан 27°

Ø	Система 1930/3° зона 8 осн. меридиан 24°
Ø	Система 1930/3° зона 9 осн. меридиан 27°

Ø	Система WGS84/UTM/6° зона 34 осн. меридиан 21°
Ø	Система WGS84/UTM/6° зона 35 осн. меридиан 27° 

	В горната схема, като се разменят последователно местата на К3 с К5, К7 и К9, ще се получи онагледяване на цялата палитра от реализираните в програмата координатни трансформации (и в "Софийска" система за зона К9) .
	Параметрите на трансформация са изведени по метод, осигуряващ разширяване на застъпните ивици между съседните зони почти до степен на пълно припокриване, без да се нарушават качествата на проекциите и точността на координатите. По такъв начин отпадат ограниченията, в коя зона да се работи съответно графично приложение и през коя зона да се извеждат трасировъчни данни, или да се обновява модела от графични материали, работени в различни картни проекции. Това в пълна степен се отнася и за извеждане на трасировъчни координати в проекцията UTM на системата WGS 84, както и за въвеждане в модела на обекти заснети с GPS технология.
	Разработването на тази част от програмите на Mkad for Windows е извършено с консултантската помощ и съдействие на ст.н.с. д-р Илия Йовев от Централната лаборатория по висша геодезия при БАН.   

	В подменюто има следните възможности:

 Текуща координатна 	Координатна система, в която е цифровия модел. Пази се в *.а файла. Изборът  
 система	става от падащо меню.

 Трансформация в 	Координатна система, в която искаме да трансформираме цифровия модел.  
 координатна система	Изборът става от падащо меню.
	С бутона  се отваря форма за едновременен избор на стойности в горните две полета. Потвърждаването на избора става с бутона ОК, а отказ от избора - с натискане на бутона отказ.

  Отваряне на файл	Отваря формата за избор и зареждане на файл с координати за трансформация. 
       с координати	 

  Запис на файл	Отваря формата за избор на директория и файл за запис на координатите на точките от трансформацията.

 Географски	Когато полето е маркирано координатите на точките излизат в географски  
 координати	координати (ширина и дължина) във формат градуси, минути, секунди. Това е възможно, когато в дясното падащо меню са избрани координатни системи UTM ....
 	Падащо меню от което може да се сменя формата на географските координати: градуси, градуси и минути или градуси, минути и секунди. Полето е активно, ако е маркирано поле Географски координати.

 Файл =	Изписва името на заредения *.TXT файл с координати на точките.

 Трансформация на	При натискане на бутона се извършва трансформация на точките от заредения   
 точките	текстови файл по зададените координатни системи. Ако въведените точки са в географски координати системата ги трансформира в проекционни - X и Y. Предполага се, че географските координати са в елипсоида WGS84 (GPS).

	При натискане на десен клавиш на мишката в полето на координатите се появява падащо меню със следните възможности:

 Размяна	Размяна на X и Y координатите в текстовия файл в полетата за стари 
 на X и Y	координати.

 Добавяне	При избор на командата се отваря празен ред в полето на точките с координати     
 на точка	и да се задават ръчно от клавиатура. За целта трябва да се кликне двукратно с мишката в съответната колона на добавения ред и щом се появи мигащ курсор се въвеждат необходимите данни от клавиатурата. Данните могат да бъдат и в географски координати като символа за градус се въвежда с комбинацията ALT+0176 (цифрите са от малката клавиатура) или с бутона , а за минути и секунди се ползват съответно големите и малките кавички (" и ').

 Копиране на	Копира новите координати (X и Y) в полетата на старите координати (X и Y).
 новите
 координати
 в старите		

 Затвори		Изход от формата.		

 Трансформация	Трансформиране на модела по зададените координатни системи. Трансформацията се извършва след запитващо съобщение и утвърдителен отговор. Бутонът е недостъпен, ако дадени трансформации не са реализирани.След изпълнение на трансформацията новата координатна система става текуща и се записва в *.А файла. Текущата координатна система може да се смени е Параметри-->Файл-->Координатна система.
	След трансформиране на данните системата създава нов запис за ЛУП във форма Лесоустройствени проекти и записва трансформираните данни за ЛУП и кадастъра в нови файлове с нови имена.

 Лесоустройство	Когато полето е маркирано се трансформират данните от лесоустройствения проект (ЛУП).

 Кадастър	Когато полето е маркирано се трансформират кадастралните данни.

 		Горе хоризонтално на формата има бутони за активиране на другите функции от меню Трансформация.

Отваряне на файл с координати

	Отваря формата за избор на диск, директория и текстови файл с координати на точки за трансформация.

 Look in	Избор на директория, от която да бъде прочетен файлът. В името на директорията не трябва да е използван символа за параграф (§), понеже това създава проблеми при отваряне на файлове от системата.
 File name	Избор на име на файл за четене. В името на файла не трябва да е използван символа за параграф (§), понеже това създава проблеми при отварянето му от системата.
 Files of type	Избор на тип на файла. Възможните типове за четене са:

	- N X Y (*.txt) - файл във формат: коментарен ред и на следващите редове: N - номер на точка, X - X координата на точката, Y- Y координата на точката.
	- KPT (*.KPT) - файл във формат KPT от системата TPLAN. 
	- N Lat Long (*.txt) - в процес на реализация
	- GARMIN 60 csx WGS84 (*.txt) - файл от системата МapSourse
	- Waypoint+ - comma delimited text(*.txt) - файл от системата Waypoint+
	- LEICA text file (*.txt) 
	- COO (*.coo) - файл във формат COO от системата MKAD.
	- BOIF (*.cod)

Запис на координати във файл

	Отваря формата за запис на файл с координати след трансформация.

 Save in	Избор на директория, в която да бъде запазен файлът. В името на директорията не трябва да се ползва символа за параграф (§), понеже това създава проблеми при следващо отваряне на файлове от системата.
 File name	Избор на име на файла. Ако се зададе име на файл, който вече съществува в избраната директория системата издава запитващо съобщение за презаписването му. В името на файла не трябва да се ползва символа за параграф (§), понеже това създава проблеми при следващо отваряне на файлове от системата.
 Save As type	Избор на тип на файла. Възможните типове файлове в коит могат да се записват координати са:
	- N X Y (*.txt) - файл във формат: коментарен ред и на следващите редове: N - номер на точка, X - X координата на точката, Y- Y координата на точката.
	- WPT (*.wpt) - файл във формат на системата МapSourse. Задължително трябва да е маркирано полето Географски координати.
	- KPT (*.KPT) - файл във формат KPT от системата TPLAN
	- GEO (*.GEO) - файл във формат GEO от системата MKAD.
	- Waypoint+ - comma delimited text(*.txt) - файл от системата Waypoint+
	- LEICA text file (*.txt)
	- BOIF (*.cod) 
 Save	Запазване на файла. 
 Cancel	Отказ от изпълнение на операцията.

Генерализация

 Определяне на	Определяне на нивата на линиите във файла. Операцията се извършва след запитване 
 нивата	и при утвърдителен отговор.

 Видимости 	Форма за определяне на видимости.

 Граници на 
 отдели

 Горски фонд

Видимости

	При избор на функцията се отваря форма за определяне видимостите на графичните обекти в зависимост от мащаба. Мащабът се избира от падащо меню. За да се визуализират определените видимости на екрана е необходимо да се отметне поле На екрана от панел  Генерализация в меню Параметри-->Видимости, а за реализацията им при изчертаване - да се отметне поле На плотера от същия панел на горното подменю.

 Площи на	До указания мащаб се виждат площите на подотделите. 
 подотдели
 Номера на	До указания мащаб се виждат надписите (номерата) на подотделите.
 подотдели
 Площи на	До указания мащаб се виждат площите на отделите. 
 отдели
 Номера на	До указания мащаб се виждат надписите (номерата) на отделите.
 отдели
 Неграници	До указания мащаб се виждат линиите, които не са граници.
 Граници на	До указания мащаб се виждат линиите, които са граници на подотдели. 
 подотдели
 Граници на	До указания мащаб се виждат линиите, които са граници на отдели.
 отдели
 
Граници на	До указания мащаб се виждат линиите, които са граници на горския фонд.
 горски фонд
 Реки и	До указания мащаб се виждат линиите, които са реки и пътища.
 пътища
 Условни	До указания мащаб се виждат условните знаци.
 знаци

 Направи	Стартира процедура по определяне на видимостите и след приключване затваря формата. Процедурата работи след запитващо съобщение и при утвърдителен отговор.
 ОТКАЗ	Отказ от функцията и затваряне на формата.
 Стандартни	Възстановява стандартните стойности на мащабите. Процедурата работи след запитващо съобщение и при утвърдителен отговор.

Растери

	Меню за работа с растерни изображения. В него се избират файлове съдържащи информация за растерни изображения и ориентирането му спрямо координатите на терена. Менюто е достъпно само, ако има зареден графичен файл - съществуващ или нов. Функциите от менюто могат да се избират от падащото меню Обекти--->Растери или от падащото меню Инструменти --->Растери като във втория случай се отваря "палета" с бутони и изборът е от нея. Тя има вида  и съдържа следните функции: 
	
  Нов 	Зареждане на нов растер.	
  Редакция 	Редакция на данни за ориентация на растерното изображение.
  Реф.точка нова	Задаване на нова референтна точка за ориентиране.
  Реф.точка редакция	Редакция на данни за референтна точка за ориентиране.
  Реф.точка движение	Преместване (движение) на референтна точка за ориентиране. 

		ВНИМАНИЕ!!! Ориентирането на растерното изображение в подменю Редакция трябва да се извършва в мащаба на сканирания графичен материал, когато за ориентация се използват координатните кръстове. За целта е необходимо той да се зададе в меню Параметри-->Общи-->Мащаб. 

Нов

		Функцията се избира от меню Обекти-->Растери-->Нов или от палетата Растери с бутона  , при което се отваря диалогов прозорец за избор на растерно изображение (файл във формат *.BMP, *.JPG, *.JPEG, *.GIF). Функцията е достъпна само, ако е зареден графичен файл или отворен нов. От диалоговия прозорец могат да се изберат диск и директория за прочитане на необходимия файл с растерното изображение. След прочитане автоматично се отваря формата за редакция.

Редакция

		ВНИМАНИЕ!!! Ориентирането на растерното изображение в подменюто трябва да се извършва в мащаба на сканирания графичен материал, когато за ориентация се използват координатните кръстове. За целта е необходимо той да се зададе в меню Параметри-->Общи-->Мащаб. 

		При избор на функцията се отваря форма разделена условно на два панела: ляв и десен. 
		
		В левия панел се визуализира информация за заредения растерен файл (*.BMP, *.JPG, *.JPEG, *.GIF) и може да се маркира дали да се вижда на екрана или не. Системата го конвертира и запазва под име NAME.BMPMKAD (NAME е името на оригиналния файл с растерното изображение) и по-нататък работи с него. Системата търси файла с горепосоченото разширение в текущата директория т.е. при графичния (*.А) файл. Файлът (или файловете) с разширение BMPMKAD също е желателно да се архивират за да се спести времето за ново конвертиране при прехвърляне на данните в друга директория или друг компютър. Ако е необходимо да се зареди растера към друг графичен файл е необходимо след прочитане на новия графичен файл отново да се избере файла с растерното изображение. При натискане на десния клавиш на мишката в този панел се отваря падащо меню с две команди: Нов растер, Изтриване и Запазване. С първата се зарежда нов растерен файл, с втората се изтрива зареден вече растерен файл, а с третата се запазва растерното изображение под друго име. При изтриване на растерен файл се изтрива и информацията за ориентацията му спрямо цифровия модел и при евентуално повторно зареждане на растерното изображение ще се наложи отново да се направи ориентация и трансформация (ако изображението не е било предварително трансформирано по друг начин). Затова, ако растерното изображение не трябва да се вижда временно, но ще се ползва на по-следващ етап то трябва да се демаркира визуализацията, а не да се изтрива.

		В десния панел се визуализира информация за растерните (Yr, Xr) и координатите в цифровия модел (Изток, Север) на референтните точки по които се ориентира растера, както и информация за грешките при ориентирането. Координатите могат да се редактират директно в таблицата или с функция Редакция на десен клавиш на мишката. С натискане на бутона трансформация растерният файл се трансформира (ориентира) по зададените точки, а с бутона Позиция се премества линейно (когато не е необходима трансформация. При натискане на десния клавиш на мишката в този панел се отваря падащо меню със следните команди: Нова, Изтриване, Движение, Редакция и Указване на реална точка за манипулиране на референтните точки които работят аналогично на съответните бутони от палетата с инструменти Растери.

 Хелмертова		Когато полето е маркирано се извършва Хелмертова трансформация, в противен случай - афинна.
 ОК		Запазване на промените и затваряне на формата.
 Cancel		Отказ от промените и затваряне на формата.
 трансформация 		Трансформиране на растерния файл.
 X0,Y0, X1, Y1		Текстови полета за попълване на новите координати на които да бъде отместен растера без извършване на трансформация (X0,Y0-долен ляв ъгъл на картния 	лист;X1,Y1-горен десен ъгъл на картния лист).
 		Бутон за определяне на координатите на растера в UTM 35 от системата за дигитална цветна ортофотокарта на МЗХ/МЗП/МЗГ/. Името на файла трябва да е Xy-zzz-	GGGG, където X е от 'A' до 'F', y е от '1' до '9', zzz е от '001' до '225', а GGGG - година.
 Позиция 		Позициониране на растерното изображение без трансформация.
 Покажи 		Премества изображението на екрана върху текущия растер.

Трансформация на растер

	При натискане на бутона системата издава запитващото съобщение и при утвърдителен отговор системата започва трансформация (ориентация) на растерния файл по зададените точки. Резултатът от трансформацията се конвертира и запазва във файла NAME.BMPMKAD (NAME е името на оригиналния файл с растерното изображение).

Позициониране на растер

	Позициониране на растерното изображение на новите координати зададени в полетата X0,Y0 (долен ляв ъгъл на картния лист) и X1 и Y1 (горен десен ъгъл на картния лист). Използва се, когато растерното изображение вече е било предварително трансформирано. След запитващо съобщение системата позиционира текущото растерно изображение на зададените в горецитираните полета координати.

Точка

		В това меню се редактират подробни точки от цифровия модел. Функциите от менюто могат да се избират от падащото меню Обекти --> Точка или от падащото меню Инструменти -->Точки като във втория случай се отваря "палета" и изборът е от нея. Палетата има вида . В менюто се поддържат следните функции за работа с подробни точки:

  Вмъкване	Вмъкване на нова точка в линия.

  Редакция 	Редакция на данни за подробна точка.

  Движение	Движение на точка.	

  Изтриване	Посочва се подробна точка на екрана и след потвърждение програмата я изтрива.

Редакция

	При избор на функцията се отваря форма за редакция на параметрите на подробната точка.

 Север		Координата Север (X) на подробната точка. Не може да се редактира.

 Изток		Координата Изток (Y) на подробната точка. Не може да се редактира.

 Пълни		Когато е маркирано се визуализират пълните координати на точката, в противен случай - 
 координати		локалните.

Изтриване/смяна тип

		Формата за групово изтриване или смяна на типа на графичния обект (линия, условен знак или надпис) съдържа следните възможности:

 Ляв панел 	Съдържа списък с използваните в цифровия модел графични обекти и от него се извършва избора. Отделен обект се
  	избира като се позиционираме върху него с мишката, а група обекти - в комбинация с клавишите Shift или Ctrl. При изпозване на клавиша Shift обектите се избират последователно, а с Ctrl се избират произволно елементи от списъка. След избор на съответните обекти се активират бутоните Смяна тип и Изтриване. 

 Изход	Затваряне на формата.
 Изтриване	След запитващо съобщение и утвърдителен отговор изтрива всички графични обекти в цифровия модел от избрания тип (за линии - само тези, които не са граници на контури). 

 Смяна тип	След запитващо съобщение и утвърдителен отговор сменя типа на всички графични обекти в цифровия модел от избрания тип със зададения в полето Нов.
 Нов	Използва се съвместно с бутона Смяна тип за смяна на типа на избрани графични обекти от цифровия модел със зададения.

Данни

Отдел

	В това меню се преглеждат и редактират данни за отдели. Изборът става от падащото меню Данни --->Отдел. При избора се визуализира форма с текстови полета и бутони чрез които могат да се преглеждат необходимите данни. Ако не е избран отдел графически (от падащо меню Обекти) системата визуализира данните на първия отдел от базата. 
 		Данните за отдела са разделени условно на два панела - горен и долен. В горния панел са основните данни за отдела. В долния панел се визуализират данни за подотделите от избрания отдел. При двукратно кликване с мишката върху някой от изброените подотдели се отваря формата за подотдел с данни за него.

Придвижване по базата	- чрез задаване номера на отдела от клавиатурата в полето Отдел ;
данни за отдели			- от падащо меню в полето Отдел;
		- чрез бутоните на навигатора в горния десен край, при което придвижването става последователно по базата данни;

  Показване в	Ако на компютъра има инсталиран Google Earth при натискне на бутона последния    
        Google	се стартира и позиционира всички подотдели от отдела в него. Позиционирането е правилно, ако правилно са зададени координатната система и референтната точка на файла в Параметри-->Файл.

 Запис		Запис на въведените данни и затваряне на формата за отдели. 

 Изход	Затваряне на формата за отдели.

 Нов	Функцията не работи!

 Изтриване	Функцията не работи!

 Преномериране	Функцията не работи!

 Извеждане отдел	Премества графичното изображение на екрана, така че в него да попадне избрания отдел.

 Предотделен лист	Генериране и отпечатване на предотделен лист за избрания отдел.

 Планиметражна	Генериране и отпечатване на планиметражна ведомост за избрания отдел.
 ведомост

 Схема	Генериране и отпечатване на схема на отдел.

Подотдел

	В това меню се преглеждат и редактират данни за подотдели. Изборът става от падащото меню Данни --->Подотдел. При избора се визуализира форма с текстови полета и бутони чрез които могат да се преглеждат и/или редактират необходимите данни. Ако не е избран подотдел графически (от падащо меню Обекти) системата визуализира данните на първия подотдел от базата. 
 	Данните за подотдела са разделени условно на два панела - горен и долен. В горния панел са основните данни за подотдела като номер на отдел и подотдел, площ, вид територия, вид на подотдела, вид гори и други. В долния панел се визуализират страници с допълнителни данни за подотдела в зависимост от това кой от бутоните между двата панела е активен. Активирането на бутоните става с натискане на левия клавиш на мишката. Реализирани са следните страници за допълнителни данни: Сечи, Дървесен вид, Бъдещ състав, Предназначение, Почви и Други данни. За подотдели започващи с цифра активни са само страниците Предназначение, Почви и Други данни.

 Придвижване по базата	- чрез задаване номера на подотдела от клавиатурата в полетата Отдел и 
 данни за подотдели	Подотдел;	
	- от падащи менюта в полетата Отдел и Подотдел;
	- чрез бутоните на навигатора в горния десен край, при което придвижването става последователно 	по базата данни;
  Показване в	Ако на компютъра има инсталиран Google Earth при натискне на бутона  
        Google	последния  се стартира и позиционира подотдела в него. Позиционирането е правилно, ако правилно са зададени координатната система и референтната точка на файла в Параметри-->Файл.
	
 Избран		Маркиране на подотдела в графиката.

 Отдел 		Отваря формата за редакция на отдел.

 Местообитание	От падащото меню или с бутона  от номенклатура се избира вида на местообитанието.	

 Натура 2000		Маркира, че подотделът попада в зоната на програмата Натура 2000 за 
 за местообитание		местообитание. От падащото меню вдясно или с бутона  от номенклатура се избира зоната на местообитание.
 Натура 2000		Маркира, че подотделът попада в зоната на програмата Натура 2000 за 
 за птици	гнездене на птици. От падащото меню вдясно или с бутона  от номенклатура се избира  зоната за гнездене на птици.

 Запис		Запис на въведените данни и затваряне на формата за подотдели

 Изход		Затваряне на формата за подотдели

 Нов		Отваря формата за задаване номер на нов подотдел

 Изтриване		Изтрива данните за подотдела след запитващо съобщение и при утвърдителен отговор

 Преномериране		Отваря формата за задаване нов номер на избрания подотдел
		
 Покажи подотдел 		Премества графичното изображение на екрана, така че в него да попадне избрания подотдел.

 Таксационно описание		Генериране и отпечатване на таксационно описание за подотдела. При натискане на бутона се визуализира формата за настройки, преглед  и отпечатване на документи.

Горс.стоп. участъци

	В това меню се редактират данни за горско-стопански участъци (ГСУ).  Изборът става от падащото меню Данни --->Гор. стоп. участъци. При избора се визуализира форма с текстови полета и бутони чрез които могат да се редактират необходимите данни.

 ОК	Запазва промените и затваря формата.

 Отказ	Затваря формата.

 Нов  	Добавя нов ГСУ към базата данни.

 Редакция 	Редактиране данни за ГСУ.

 Изтриване 	Изтрива ГСУ от базата данни.

 Печат  	Отваря формата за избор на диск/директория и име на файл за запис на номенклатурата с ГСУ. По подразбиране за диск и директория се предлагат тези на текущия лесоустройствен проект (ЛУП). Файлът се записва във формат RTF и за име по подразбиране се предлага NLTU.RTF.

	Гореописаните функции могат да се изберат и от падащо меню, което се активира като се кликне с десния клавиш на мишката в полето на номенклатурата. В падащото меню има още една функция:

 Смяна на	Сменя номера (кода) на ГСУ върху който е позициониран курсора.  
 номер	

Нов ГСУ

	Добавя нов елемент към потребителската номенклатура за горскостопански участъци (ГСУ). При натискането му се отваря нова форма, където се въвеждат номера (кода) и наименованието на елемента. Системата предлага по подразбиране последния свободен номер в базата данни, но се допуска и въвеждането на друг свободен номер. Не се допуска въвеждане на елемент без име или дублиране. Потвърждаване на въведените данни става с бутона Запис, а отказване от тях - с Отказ или като се затвори формата.

Редакция ГСУ

	Редактира се текущия запис върху който е позициониран курсора. Полето за номер не може да се редактира. Запазването на въведените данни става с бутона Запис, а отказването - с бутона Отказ.

Изтриване ГСУ

	Системата иска потвърждение на изтриването и ако елемента участва в данните на ЛУП издава предупреждаващо съобщение, че изтриването не може да се осъществи.

Смяна номер на ГСУ

	Сменя номера (кода) на елемент от потребителската номенклатура за ГСУ върху който е позициониран курсора. При избора й се отваря кратка форма за задаване на новия номер (който не се среща в номенклатурата) и след натискане на бутона ОК следва запитващо съобщение и при ново потвърждение системата сменя номера както в тази номенклатура, така и в цялата база данни където се среща. Ако се зададе номер (код), който вече съществува системата издава предупреждаващо съобщение и промяна не се извършва.

Землища

	В това меню се редактират данни за землища към ЛУП. Изборът става от падащото меню Данни --->Землища. При избора се визуализира форма с текстови полета и бутони чрез които могат да се редактират необходимите данни.

 ОК	Запазва промените и затваря формата.

 Отказ	Затваря формата.

 Нов  	Добавя ново землище към базата данни.

 Редакция 	Редактиране данни за землище.

 Изтриване 	Изтрива землище от базата данни.

 Печат  	Отваря формата за избор на диск/директория и име на файл за запис на номенклатурата с ГСУ. По подразбиране за диск и директория се предлагат тези на текущия лесоустройствен проект (ЛУП). Файлът се записва във формат RTF и за име по подразбиране се предлага NZEML.RTF.

	Гореописаните функции могат да се изберат и от падащо меню, което се активира като се кликне с десния клавиш на мишката в полето на номенклатурата. В падащото меню има още една функция:

 Смяна на	Сменя номера (кода) на землището върху което е позициониран курсора.  
 номер

Ново землище

	Добавя нов елемент към потребителската номенклатура за землища към ЛУП. При натискането му се отваря нова форма, където се въвеждат номера (кода), ЕКАТТЕ и името на землището. С бутона  се отваря номенклатурата със землища за цялата страна по области, общини и населени места откъдето може да се избере нужното землище като системата взема автоматично ЕКАТТЕ и име за него. Системата предлага по подразбиране последния свободен номер в базата данни, но се допуска и въвеждането на друг свободен номер. Не се допуска въвеждане на елемент без име или дублиране. Потвърждаване на въведените данни става с бутона Запис, а отказване от тях - с Отказ или като се затвори формата.

Редакция землище

	Редактира се текущия запис върху който е позициониран курсора. Полето за номер не може да се редактира. Запазването на въведените данни става с бутона Запис, а отказването - с бутона Отказ. Формата е аналогична на тази за Ново землище.

Изтриване землище

	Системата иска потвърждение на изтриването и ако елемента участва в данните на ЛУП издава предупреждаващо съобщение, че изтриването не може да се осъществи.

Смяна номер на землище

	Сменя номера (кода) на елемент от потребителската номенклатура за землища към ЛУП върху който е позициониран курсора. При избора й се отваря кратка форма за задаване на новия номер (който не се среща в номенклатурата) и след натискане на бутона ОК следва запитващо съобщение и при ново потвърждение системата сменя номера както в тази номенклатура, така и в цялата база данни където се среща. Ако се зададе номер (код), който вече съществува системата издава предупреждаващо съобщение и промяна не се извършва.

Имоти

	В това меню се преглеждат данни за имоти. Изборът става от падащото меню Данни --->Имоти. При избора се визуализира форма с текстови полета и бутони в които се виждат необходимите данни. Ако не е избран имот графически системата визуализира данните на първия имот от базата.
	Ако не са аредени данни в слок Кадастър се появява съобщение "Нямате заредени данни от кадастъра".
 		Данните за имота са разделени условно на два панела - горен и долен. В горния панел са основните данни за имота като номер и площ, НТП, вид територия и други. В долния панел се визуализират страници с допълнителни данни за имота и отношенията за собственост в зависимост от това кой от етикетите между двата панела е активен. Активирането на етикетите става с натискане на левия клавиш на мишката. Реализирани са следните страници за други данни: Собственици/Права, Други данни, Ограничения, Сгради, Координати, Подотдели.
 
		Преглед на основните данни 

 Придвижване по 	- чрез задаване номера на имота от клавиатурата в полето Номер на имот във     
 базата данни за 		формат РРРР.ИИИИ, където РРРР е номер на кадастрален район (масив),  
 имоти		а ИИИИ - номер на имот в него;
 	- чрез бутоните на навигатора в горния десен край, при което придвижването става последователно по базата данни;
	- чрез натискане бутона  вдясно от полето за номер на имот и избор от списък.
   	Ако имате инсталиран Google Earth и е въведена вярна координатна система в цифровия модел може да се покаже имота в Google Earth.
 Отворен	Надписът се появява вдясно от полето с площ на имота, когато последния не е  
 контур!	затворен.		

 Избран	При маркиране на полето имотът е избран графически. Използва се при генерация на избрани елементи в CAD 	и ZEM формати, както и при изтриване от меню Редакция.

 Външен 	Отваря формата за показване на данни за външен контур.

 Мащаб	Показва до кой мащаб да се вижда имотът.

 Вид на	Показва вида на собствеността за имота по номенклатура. Номенклатурата може да се 
 собствеността	преглежда.

 Извеждане 	Премества графичното изображение на екрана, така че в него да попадне избрания имот.

 Изход	Затваря всички отворени форми за редакция на базата данни.
		
		Преглед на данни за Собственици/Права 

 Покажи 	Отваря формата за показване на данни за собственика и документа за собственост.
 собственик
 Показване на	Когато е маркирано се виждат всички собственици на имота-бивши, настоящи и 
 всички собств. 	проектни. Когато не е маркирано се виждат само настоящите (действащи) собственици на имота.

		Преглед на Други данни 
 		
		Аналогично на основните данни за имота.

		Преглед на данни за Ограничения
 		
		Страница за преглед на данни за ограничения към имота. При натискане на десния клавиш на мишката върху някой от записите се отваря падащо меню със следната възможност:

 Показване	Отваря формата за преглед на данни за ограничението.
 ограничение

		Показване на данни за Сгради 

 Показване сграда 	След натискане на бутона се отваря формата за показване на данни за сграда.

 		Координати 
		Визуализира справка за номерата на граничните точки на имота, техните координати и метода на определянето им. С бутона Експорт към WORD се генерира справка и се стартира WINWORD, където тя може да се разгледа, отпечата или да се запише на файл. С бутона Експорт към EXCEL се генерира справка и се стартира Excel. Двата експорта могат да се извикат и като се кликне с десния клавиш на мишката в полето на координатите и те се визуализират като падащо меню. В падащото меню се визуализира командата Редакция, с която се редактират някои параметри на точката, както и Експорт в TXT - запис на координатите на точките във файл *.TXT. С натискане на комбинацията от клавиша Shift и бутона на мишката може да се изберат група от точки (с мишката се посочват първата и последната точка от групата). С командата Copy to Clipboard се копират координатите на граничните точки на имота в Clipboard на Windows във формат N X Y.

 		Подотдели 
		Визуализира справка на екран за сеченията на имота с подотдели от лесоустройството и данни за тях.

Сгради

	В това меню се преглеждат данни за сгради. Изборът става от падащото меню Данни --->Сгради. При избора се визуализира форма с текстови полета и бутони чрез които могат да се преглеждат необходимите данни. Ако не е избрана сграда графически системата визуализира данните на първата сграда от базата.
	Ако не са аредени данни в слок Кадастър се появява съобщение "Нямате заредени данни от кадастъра". 
          	Данните за сградата са разделени условно на два панела - горен и долен. В горния панел са основните данни за сградата като вид собственост, конструкция, старо и ново функционално предназначение и други. В долния панел се визуализират страници с допълнителни данни за сградата и отношенията за собственост в зависимост от това кой от етикетите между двата панела е активен. Активирането на етикетите става с натискане на левия клавиш на мишката. 
		Реализирани са следните страници за други данни: Собственици, Координати и Други данни.

		Показване на основните данни 

 Придвижване по 	- чрез задаване номера на сградата от клавиатурата в полето № на сграда във  
 базата данни за	  формат РРРР.ИИИИ.ССС,  където РРРР е номер на кадастрален район     
 сгради	  (масив), а ИИИИ - имот в него и ССС е номера на сградата;
 	- чрез бутоните на навигатора в горния десен край, при което придвижването става   последователно по базата данни;
           	- чрез натискане бутона  вдясно от полето за номер на сграда и избор от списък.
 	Ако имате инсталиран Google Earth и е въведена вярна координатна система в цифровия модел може да се покаже сградата в Google Earth.
		
             При натискане на бутона Покажи имот се отваря формата за имоти с данните за имота, в който е сградата.

 Извеждане 	Премества графичното изображение на екрана, така че в него да попадне избраната сграда.

 Изход	Затваря всички отворени форми за редакция на базата данни.
		
		Показване на данни за Собственици 

 Покажи  	Показване данни за собственика на сградата и документа му.   
 собственик 	Ако сградата има повече от един собственик се показват данните за този, който е избран.

 Показване на	Когато е маркирано се виждат всички собственици на сградата-бивши, настоящи  
 всички собств. 	и проектни. Когато не е маркирано се виждат само настоящите (действащи) собственици на сградата.

		Показване на Други данни 
		Аналогично на основните данни за сградата.

		Координати 
	Визуализира справка за номерата на граничните точки на сградата, техните координати и метода на определянето им. С бутона Експорт към WORD се генерира справка и се стартира WINWORD, където тя може да се разгледа, отпечата или да се запише на файл. С бутона Експорт към EXCEL се генерира справка и се стартира Excel. Двата експорта могат да се извикат и като се кликне с десния клавиш на мишката в полето на координатите и те се визуализират като падащо меню. В падащото меню се визуализира командата Редакция, с която се редактират някои параметри на точката, както и Експорт в TXT - запис на координатите на точките във файл *.TXT. С натискане на комбинацията от клавиша Shift и бутона на мишката може да се изберат група от точки (с мишката се посочват първата и последната точка от групата). С командата Copy to Clipboard се копират координатите на граничните точки на сградата в Clipboard на Windows във формат N X Y.

Търсене обект

Търсене имот

		При натискане на този бутон се отваря прозорец за търсене и имотът може да се избере като последователно в съответните полета се избере от падащия списък номера на района (масива) и номера на имота. Може да се избере и само номера на района и после да се избере имот от списъка под него или да се зададат необходимите данни в двете полета от клавиатурата. Потвърждаването на избора става с натискане на бутона ОК, а отказването - с бутона Отказ.

Търсене сграда

	При натискане на този бутон се отваря прозорец за търсене и сградата може да се избере като последователно в съответните полета се избере от падащия списък номера на района (масива), номера на имота и номера на сградата. Може да се избере и само номера на района (или на района и имота) и после да се избере сграда от списъка под него или да се зададат необходимите данни в трите полета от клавиатурата. Потвърждаването на избора става с натискане на бутона ОК, а отказването - с бутона Отказ.

Лесоустройствени проекти

		При избор на подменюто се отваря форма с файла на проекта, която съдържа данни за лесоустройствените проекти (ЛУП) и кадастралните данни към тях. Формата се състои от два панела оформени като таблици.
		В горния панел Лесоустройствени проекти се визуализират прочетените в системата до момента ЛУП. Визуализираните проекти могат да се филтрират по статус чрез маркиране или размаркиране на полетата Тестван, Приет и Работен. При натискане на десен клавиш на мишката в полето на проектите се визуализира падащо меню със следните възможности:

 Покажи	Зарежда лесоустройствения проект върху който е позициониран курсора. След зареждане на
 проект	съответните файлове формата Лесоустройствени проекти автоматично се затваря за да може   да се прекъсне изчертаването на графичната информация на екрана (ако е необходимо) понеже това отнема много време.

 Добави		Отваря формата за добавяне (четене) на данни за лесоустройствен проект от ZEM формат 
 проект	версия 2.10/2.11/2.12. Прочетените данни се записват в папка  (директория) от вида XX_YYYY, където XX е кодът на ДГС/ДЛС по номенклатурата, а YYYY е годината на ЛУП. Тези папки (директории) се създават в папката (директорията) за данни на системата записана в Параметри-->Общи в полето Директория с данни. Проектът се създава със статус "тестван".

 Изтрий		Изтрива записа за съответния ЛУП от базата данни заедно със свързаните към него 
 проект	кадастрални данни. Изтриването става след запитващо съобщение и при утвърдителен отговор. 

 Затвори		Затваря текущия проект.
 проект

 Приемане		Сменя статуса на проекта от "тестван" на "приет".  Смяната става след запитващо 
 на проект		съобщение и при утвърдителен отговор. След като статуса на проекта се промени на "приет" проектът не може повече да се редактира. Функцията да се изпълнява само за ЛУП, които са приети с официален документ.

 Работен		Функцията не е активна!
 проект

		В долния панел Кадастър към съответния лесоустройствен проект се визуализират прочетените в системата до момента кадастрални данни към съответните ЛУП. При натискане на десен клавиш на мишката в полето на кадастралните данни се визуализира падащо меню със следните възможности:

 Покажи		Позиционира графичния прозорец на кадастралните данни върху чието землище е 
 кадастър		позициониран курсора. Ако не е прочетен ЛУП първо се прочита той след което се изчита и визуализира и кадастъра за землището.

 Добави	Отваря кратка форма за добавяне (четене) на кадастрални данни от ZEM формат (различен от   
 кадастър	версия 2.10/2.11/2.12), CAD формат или вече формиран *.А файл.  Прочетените данни се записват в папка  (директория) от вида XX_YYYY, където XX е кодът на ДГС/ДЛС по номенклатурата, а YYYY е годината на ЛУП. Тези папки (директории) се създават в папката (директорията) за данни на системата записана в Параметри-->Общи в полето Директория с данни.

 Изтрий		Изтрива записа за съответното землище от базата данни. Изтриването става след запитващо  
 кадастър		съобщение и при утвърдителен отговор. 

 Изход		Затваря формата с ЛУП.

Статус на проекта

		Лесоустройствените проекти (ЛУП) приети в системата имат статус, който може да бъде: тестван, приет или работен. При първоначално добавяне на нов ЛУП от файл в ZEM 2.10/2.11/2.12 формат системата поставя проекта в статус "тестван". Статусът "тестван" може да се промени на "приет" ръчно от потребителя с командата Приет проект. Това трябва да се прави, ако ЛУП е официално приет със съответния документ за това. ЛУП, които имат статус "приет" не могат да се редактират, а само се преглеждат и от тях могат да се вадят документи. От "приет" статусът на ЛУП може да се променя само в "работен" с командата Работен проект. При тази промяна данните от папката на приетия проект автоматично се копират от системата в папка с име XX_YYYY, където XX е кодът на ДГС/ДЛС по номенклатурата, а YYYY е годината на ЛУП. Когато ЛУП е със статус "работен" в него могат да се извършват различни редакции на графичните и атрибутивни данни за отделите и подотделите, да се преномерират отдели и подотдели, да се създават нови или да се изтриват съществуващи такива.

Документи

Списък на подотделите

	Реализиран е пълен списък на всички подотдели. Генерира се от Документи-->Списък на подотделите.

Списък по вид територия

	Генерира списък на подотделите по избран вид територия. При избор на функцията се отваря кратка форма за избор на вида територия от номенклатура след което се генерира списъка за нея.

Списък по вид собственост

	Генерира списък на подотделите по избран вид собственост. При избор на функцията се отваря кратка форма за избор на вида собственост от номенклатура след което се генерира списъка за нея.

Списък на ДГФ

	Реализиран е списък на подотделите от ДГФ, в който се включват само подотделите, които са държавна собственост. Генерира се от Документи-->Списък на ДГФ.

Баланс на ГФ

	Реализиран е баланс на ГФ (горския фонд) по землища и вид собствност.  Генерира се от Документи-->Баланс на ГФ.

ОГФ1

	Справка за разпределение на общата площ по вид на земите и вид на горите. Генерира се от Документи-->ОГФ1.

Стопански лист

	Няма информация.

Предотделен лист

	Генериране и отпечатване на предотделен лист за избран отдел. Листът се генерира и отпечатва от меню Данни-->Отдели-->Предотделен лист.

Схема

	При натискане на бутона се визуализира формата за настройки, преглед  и отпечатване на документи. При натискане на бутона Параметри от тази форма се отваря подменю Схема от меню Параметри, където могат да се редактират параметрите на схемата (избор на макет, отстояния от краищата на листа и др.). Ако системата не открие съответстващия на схемата макетен файл (*.RTF) тя издава предупреждаващо съобщение и схема не се генерира.

Таксационно описание

		Генериране и отпечатване на таксационно описание за подотдела. Таксационното описание се генерира и отпечатва от меню Данни-->Подотдели-->Таксационно описание.

Инструменти

	Отваря падащо меню с подменюта за графични обекти. При избор на някое от подменютата то се "маркира" и в същото време се активира "палета" с инструменти ("иконки") за функциите от съответното подменю.  Реализирани са следните палети с инструменти: Стандартни, Общи, Линия, Контур, Отдел, Текст, Условни знаци, Лупа,  Мерене, Растери, Избор на файл, Точка, Дроб и Землища за текущия проект.
	Всяка палета може да се придвижва свободно по екрана или да се "привързва" към лентата с инструменти в горната хоризонтална област на екрана, вертикално в ляво или долу. Палетата за Условни знаци може да се привързва само вдясно на екрана. Ако се  свие главната форма на програмата, така че не могат да се визуализират всички бутони от дадена палета в десния й край се появява бутон  при натискането на който се появяват и останалите бутони.

Стандартни

	Палетата със стандартни инструменти има вида  и съдържа:

 	Отваряне на файл
 	Запис на файл (под същото име)
 	Запис като (под друго име и/или тип)
 	Копиране на информация (Copy)
 	Преместване на информация (Cut)
 	Поставяне на копирана информация (Paste)
 	Изход от програмата (Exit)
 	Печат (Print)
 	Принт настройки
 	Принт разглеждане
 	Стъпка назад	
 	Стъпка напред	  
 	Стоп - спира изпълнението на операцията.

Стъпка назад

		Анулиране на последното действие (Undo). Активира се и с комбинацията от клавиши Ctrl+Z. При промени в графиката - редактиране, добавяне на нови елементи и др. - прави стъпка назад т.е. анулира последната промяна. Може да се направят толкова стъпки, колкото е зададено в поле "Брой Undo" в Параметри - Общи.

Стъпка напред

		Възстановяване на последното действие (Redo). Активира се и с комбинацията от клавиши Alt+BackSpace. При промени в графиката - редактиране, добавяне на нови елементи и др. - прави стъпка напред т.е. възстановява последната промяна, ако е правено Undo.  Може да се направят толкова стъпки, колкото е зададено в поле "Брой Undo" в Параметри - Общи.

Общи

	Палетата с общите инструменти има вида   и съдържа:

  Търсене 	Търсене на подотдели по зададени условия.

  Редакция 	Редакция на произволен обект.

  Движение 	Движение на произволен обект.

  Въртене 	Въртене на произволен обект.

  Изтриване 	Изтриване на произволен обект.

  Параметри 	Меню Параметри.

  Графика/Площи	Смяна на визуализацията в графиката.

  Кадастър Да/Не		Включва/изключва визуализацията в графиката на кадастралната информация.

  Лесо Да/Не		Включва/изключва визуализацията в графиката на информацията от ЛУП.

 Грешки	Включва/изключва визуализацията в графиката на  местоположението на установените при теста грешки.	

 Орто	Включва/изключва изобразяването на екран на ортофотокартата от МЗХ.

  подробни точки	Включва/изключва визуализацията в графиката на подробните точки.

  Курсор 	Вход на точка от курсора.     

  Точка  	Вход на точка от точка на модела.

  Линия   	Вход на точка от точка на линия от модела.

  Клавиатура   	Вход на  точка от клавиатурата.

Търсене по дървесен вид

 	Функцията се активира от меню Редакция-->Търсене по дървесен вид или с натискане на този бутон от палета Общи при което се отваря форма за търсене на подотдели по зададени условия. Формата се състои условно от два панела: горен и долен. В горния панел се визуализират полета за задаване на условия за търсене, а в долния се визуализират резултатите от търсенето (ако има такива отговарящи на зададените условия).

	Горен панел (Параметри)

Задаване на условия	От клавиатурата, от падащо меню или като се маркира дадено поле и се избере 
за търсене	съответния chek-box. Ако в дадено поле от условията (или във всички) не се зададе стойности за него в полетата вдясно програмата ще търси по всички реквизити на полето. 

Долен панел

	В долния панел се визуализират резултатите от търсенето (ако има такива) и общия им брой. При двойно кликване с левия бутон на мишката върху някой запис от списъка се отваря формата за визуализация на данните за него, а графичния прозорец се позиционира на съответния подотдел.
	На десния бутон на мишката се отваря подменю със следните възможности:

Покажи подотдел	При натискане на бутона системата позиционира прозореца на графиката върху подотдела на който е позициониран курсора от списъка в долния панел и 	отваря формата за визуализация на данните за него.

Маркирай 	Маркира (отбелязва като избрани) в графиката подотделите от списъка.
резултатите		
в графиката

Размаркирай 	Размаркира (отбелязва като неизбрани) в графиката подотделите от списъка.
резултатите в 
графиката

Търсене	Стартира търсене на подотделите по зададените условия.

Изход	Затваряне на формата за търсене. 

Покажи подотдел	При натискане на бутона системата позиционира прозореца на графиката върху подотдела на който е позициониран курсора от списъка в долния панел и oтваря формата за визуализация на данните за него.

Редакция

		Когато  с курсора на мишката се посочи близо до някакъв графичен обект - надпис, условен знак, отдел, подотдел и други - системата отваря съответния прозорец за редактиране на данни за избрания обект.

Движение

		Движение на  посочения графичен обект с курсора по графичния екран.

Въртене

		Въртене на  посочен графичен обект  с курсора. Функцията е достъпна за надписи, условни знаци и точки. Така  графичният обект може да се позиционира в желаното направление.

Изтриване

		Посочваме  графичен обект на  екрана  и след потвърждение, програмата го изтрива. Ако обектът не може да бъде изтрит програмата издава съответно съобщение.

Линия

		Активиране на палетата за меню Линии. Изборът става от падащото меню с мишката. Палетата има вида  

  и остава постоянно визуализирана на екрана до отмяна на активирането й чрез повторно "кликване" с мишката в менюто.

Контур

	Активиране на палетата за работа с контури на подотдели. Изборът става от падащото меню Инструменти с мишката. Палетата има вида   и остава постоянно визуализирана на екрана до отмяна на активирането й чрез повторно "кликване" с мишката в менюто. В палетата са активни следните бутони:

  Нов 	Функцията не работи!

  Указване	Извеждане на екран на контур чрез указване на номера му с курсора на мишката.

  Извеждане	Извеждане на екран на контур по номера му.  

  Контур 	Извеждане на екран на контур чрез посочване на вътрешна точка от него.

  Търсене 	Търсене на подотдели по зададени условия.

  Движение	Преместване номер на контур чрез посочване на номера.

  Изтриване	Функцията не работи!

  Регенерация 	Функцията не работи!

  Авто 	Функцията не работи!

  Добавяне 	Функцията не работи!

  Премахване	Функцията не работи!

  Начало	Функцията не работи!

  Генерация	Функцията не работи!

  Редакция	Функцията не работи!
       номер

  Вътрешен контур	Преглед (обхващащ) контур за контури от тип "остров".

Нов контур

		Системата отваря форма аналогична на Извеждане в която могат да се въведат номер на отдел и подотдел за генериране. Потвърждаването на въведените данни става с натискане на бутона ОК, а отказът - с Изход. След потвърждаване на избора системата автоматично избира функция Добавяне. Ако зададения номер вече съществува системата издава предупреждаващо съобщение като може да се продължи генерацията със зададения номер или да се откаже операцията.

Указване контур

	След указване програмата измества прозореца на графиката, така че да се визуализира избрания подотдел, той се оцветява в друг цвят и се отваря формата с данни за него.

Извеждане контур

	При избор на функцията се отваря форма с падащи менюта за избор на отдел и подотдел.

 Файл		Избор на файл от падащо меню (combo-box) от списъка на заредените файлове. 

 Отдел		Избор на номер на отдел чрез изписването му от клавиатурата или от списъка с отдели.

 Подотдел		Избор на номер на подотдел чрез изписването му от клавиатурата или от списъка с подотдели.

 ОК		Затваряне на формата.

 Изход		Затваряне на формата.

Контур

	След кликване вътре в контура програмата измества прозореца на графиката, така че да се визуализира избрания контур, той се оцветява в друг цвят и се отваря формата с данни за него.

Търсене

	 Функцията се активира от меню Редакция-->Търсене на подотдел и отдел или с натискане на този бутон от палета Контури при което се отваря форма за търсене на подотдели по зададени условия. Формата се състои условно от два панела: горен и долен. В горния панел се визуализират полета за задаване на условия за търсене, а в долния се визуализират резултатите от търсенето (ако има такива отговарящи на зададените условия).

		Горен панел (Параметри)

Условие	Полето се активира, когато са зададени повече от едно условие и от падащо меню се избира вида на условието. Възможните стойности са: И, ИЛИ, И НЕ и ИЛИ НЕ.

Поле	От падащо меню се избира поле от базата данни по което ще се извършва търсене.

Долна граница	Задава се долна граница за търсене по зададеното поле. Задаването се извършва като се зададе числова стойност в полето или с бутона  вдясно от полето се избира от съответната номенклатура.

Горна граница	Задава се горна граница за търсене по зададеното поле.Задаването се извършва като се зададе числова стойност в полето или с бутона  вдясно от полето се избира от съответната номенклатура.

Търси	Стартира търсене на подотделите по зададените условия.

Запис на заявка	Отваря форма за запис на създадената заявка в изходящ текстови файл с разширение LT2.

Четене на заявка	Отваря форма за избор на текстови файл с разширение LT2 със съдържание на заявка от параметри за търсене.

Само от текущия	Когато полето е маркирано заявката за търсене се изпълнява само за текущия 
файл	от заредените файлове.

Изход	Затваряне на формата за търсене. 
	
Редакция	Отваря формата за редактиране на данните за съответния подотдел.

Изтриване	Изтрива текущия запис за подотдел върху който е позициониран курсора на мишката от базата данни. Изтриването се извършва след запитващо съобщение и при утвърдителен отговор (по отделно за базата данни и за графиката). Функцията е достъпна само за проекти в статус "проектен".

Изтриване всички	Изтрива всички намерени записи за подотдели от базата данни. Изтриването се извършва след запитващо съобщение и при утвърдителен отговор (по отделно за базата данни и за графиката). Функцията е достъпна само за проекти в статус "проектен".

Долен панел

		В долния панел се визуализират резултатите от търсенето (ако има такива) и общия им брой При натискане на десен клавиш на мишката в полето на резултатите се появява падащо меню със следните възможности:

Редакция 	Отваря формата за редактиране на данните за съответния подотдел.

Добави към 	Добавя/маркира (оцветява) обектите от последното търсене в графиката към  
маркираните 	вече маркираните резултати от предишни търсения и с тях могат да се 
резултати в	изпълняват функциите от меню Редакция. 
графиката

Маркирай само	Маркира (оцветява) обектите в графиката само от последното търсене и с тях  
новите резултати	могат да се изпълняват функциите от меню Редакция.
в графиката

Размаркирай	Размаркира обектите в графиката (ако са били маркирани).
резултатите в
графиката

Изтриване на	Изтрива текущия запис за подотдел върху който е позициониран курсора на   
текущия запис	мишката от базата данни. Изтриването се извършва след запитващо съобщение и при утвърдителен отговор (по отделно за базата данни и за графиката). Функцията е достъпна само за проекти в статус "проектен".

Изтриване на	Изтрива всички намерени записи за подотдели от базата данни. Изтриването се  
всички резултати	извършва след запитващо съобщение и при утвърдителен отговор (по отделно за базата данни и за графиката). Функцията е достъпна само за проекти в статус "проектен".

Експорт към WORD  	Експорт на резултатите в WinWord.

Експорт към EXCEL 	Експорт на резултатите в Excel.

Регенерация

	При избор на функцията системата предлага да се укаже номер на контур и след запитващо съобщение и утвърдителен отговор го изтрива. След това системата преминава в режим на генерация на контур със стария номер.

Авто

	След избор на функцията системата предлага да се посочи вътрешна точка от контура, който ще се генерира (затваря). Ако контура е правилен и може да се генерира автоматично след затварянето му линиите образуващи контура се оцветяват в друг цвят, а системата предлага да се позиционира номера му след което се отваря формата с данни за генерирания контур. Ако функцията е избрана преди да се зададе номер и слой за контура системата автоматично отваря формата за Нов контур.

Добавяне

	Добавяне на страна на контур при ръчно генериране на контури. Функцията се използва при генерация на сложни контури, които не могат да се затворят автоматично с функцията Авто. Системата предлага на потребителя да посочи последователно страните, от които ще се състои контура като добавените страни се оцветяват в друг цвят. Системата не допуска посочването на непоследователни страни за което издава предупреждаващо съобщение. Когато добавените страни образуват затворен контур системата го генерира и предлага да се позиционира номера му след което се отваря формата с данни за генерирания контур.

Редакция номер

	Системата отваря форма аналогична на Извеждане от която могат да се изберат отдел и подотдел. След избора се отваря кратка форма за смяна на номера в която от клавиатура се задават новите номера на отдел и подотдел (може и само на подотдел). Зададеният номер на отдел задължително трябва да съществува в графиката, в противен случай при натискане на ОК програмата издава предупреждаващо съобщение и промяна не се извършва. При потвърждение на зададеното с бутона ОК програмата сменя номера на избрания подотдел САМО в графиката и затваря формата. С бутона Изход се затваря формата без извършване на смяна на номер.

Външен контур

	При избор на функцията трябва да се посочи контур на подотдел от тип "остров" след което системата отваря форма за задаване номера на обхващащия "острова" контур на подотдел. Задаването става като се попълнят от клавиатурата полетата Отдел и Подотдел. Редактиране на запис става като той се избере с мишката и после от клавиатура се въведе нужното. Изтриването става като се изтрие информацията от двете полета. Потвърждаване на промените става с бутона ОК, а отказ - с Изход. След задаването на екрана вдясно от номера на подотдела се визуализира и текстови надпис за външния подотдел.

Отдел

	Активиране на палетата за работа с отдели. Изборът става от падащото меню Инструменти с мишката. Палетата има 

вида  и 

остава постоянно визуализирана на екрана до отмяна на активирането й чрез повторно "кликване" с мишката в менюто. В палетата са активни следните бутони:

  Нов отдел	Генерация на нов отдел.

  Указване отдел	Извеждане на екран на отдел чрез указване на номера му с курсора на мишката.

  Извеждане отдел	Извеждане на екран на отдел по номера му.  

  Избор на отдел 	Извеждане на екран на отдел чрез посочване на вътрешна точка от него.

  Движение на номера	Преместване номер на отдел чрез посочване на номера му.
        на отдел
  Търсене 	Търсене на отдели по зададени параметри.

  Изтриване на отдел	Изтриване на отдел. След запитващо съобщение и при утвърдителен отговор изтрива отдела.

  Редакция на номер	Смяна номер на отдел само в графиката.
        на отдел

Нов отдел

	Отваря форма аналогична на Извеждане отдел за задаване на нов отдел за генерация.

Указване отдел

		След указване програмата измества прозореца на графиката, така че да се визуализира избрания отдел, той се оцветява в друг цвят и се отваря формата с данни за него.

Извеждане отдел

	При избор на функцията се отваря форма с падащи менюта за избор на отдел.

 Файл		Избор на файл от падащо меню (combo-box) от списъка на заредените файлове. 

 Отдел		Избор на номер на отдел чрез изписването му от клавиатурата или от списъка с отдели.

 ОК		Затваряне на формата.

 Изход		Затваряне на формата.

Търсене отдел

 	Функцията се активира от меню Редакция-->Търсене на подотдел и отдел или с натискане на този бутон от палета Отдел при което се отваря форма за търсене на отдели по зададени условия. Формата се състои условно от два панела: горен и долен. В горния панел се визуализират полета за задаване на условия за търсене, а в долния се визуализират резултатите от търсенето (ако има такива отговарящи на зададените условия).

		Горен панел (Параметри)

Задаване на условия	От клавиатурата или от падащо меню и като се маркира дадено поле се задават 
за търсене	границите на търсене  "от" ... "до". 
		
Търси	Стартира търсене на отделите по зададените условия.

Само в текущия	Когато полето е маркирано търсенето се извършва само в текущия графичен 
 файл	файл в противен случай - във всички заредени с програмата графични файлове.

Изход	Затваряне на формата за търсене.
 
Редакция	Отваря формата за редактиране на данните за съответния отдел. Редактиране може да се извърши и при двукратно "кликване" с мишката върху избран запис от долния панел.

Изтриване	След запитващо съобщение и утвърдителен отговор изтрива отдела върху който е позициониран курсора в списъка от долния панел.

Изтриване всички	След запитващо съобщение и утвърдителен отговор изтрива всички записи за отдели от долния панел получени в резултат на търсенето.

Долен панел

		В долния панел се визуализират резултатите от търсенето (ако има такива) и общия им брой. При двукратно "кликване" с мишката върху избран запис се отваря формата за редактиране на данните за съответния отдел.

Текст

	Активиране на палетата за меню Текст. Изборът става от падащото меню с мишката. Палетата има вида 

 и остава постоянно визуализирана на екрана до отмяна на активирането й чрез повторно "кликване" с мишката в менюто.

Условни знаци

	В това меню се редактират условни знаци. Функциите от менюто могат да се избират от падащото меню Обекти ---> Знаци или от падащото меню Инструменти --->Знаци като във втория случай се отваря "палета" и изборът е от нея. Палетата има вида   . В менюто се поддържат следните функции за работа с условни знаци:

  	Избор/смяна на тип на условен знак. Изборът става от падащото меню (в свит или разгънат вид) или като напишем типа с цифри от клавиатурата в лявото поле.

  Нов 	Нов условен знак.

  Редакция	Редакция на условен знак.

  Изтриване	Изтриване на условен знак.  При изтриване има запитващо съобщение, ако в Параметри-->Общи е маркирано полето Потвърждение на изтриването.

  Движение	Движение на  посочения условен знак с курсора по графичния екран.

  Въртене	Въртене на  посочен условен знак  с курсора. Така  знака може да се позиционира в желаното направление.

  Изтриване/	Групово изтриване/смяна тип на условен знак.
 Смяна тип на  
 условен знак

  Разширение	Разширяване (свиване) на долния панел на палетата съдържащ условните знаци.

Нов

		След избор на функцията системата избира текущия по тип знак (при първоначално стартиране на системата той по подразбиране е тип 2 - Триангулачна точка), който се "закача" за курсора и системата очаква позиционирането му на определеното място. Изборът може да стане директно от "палетката" с графичните изображения на знаците, от падащото меню с описанието на типовете или чрез задаване на номера (кода) му в полето вляво от падащото меню, а може да се смени и по-късно от формата за редакция.

Редакция

		При избор на функцията системата предлага да се укаже условен знак от потребителя. Това става чрез посочване с курсора близо до него и натискане  на Enter  или левия  бутон на  мишката. След посочването се отваря форма с данни за условните знаци и може да се смени типа му.

 X=, Y=		Полета, в които могат да се задават координатите на условния знак.
 Тип		От падащо меню може да се смени типа на знака по номенклатурата на системата.
 Мащабиране		Задаване на мащабен коефициент чрез който може да се променя (мащабира) големината на знака.
 Посока		Задаване посока на знака в градуси (въртене).
 Мащаб		От падащо меню се избира мащаба до който да се вижда знака.
 
 ОК		Потвърждаване на въведените данни и затваряне на формата.
 Cancel		Отказ от промените и затваряне на формата.
 Ниво		Задаване нивото на знака.

Изтриване/смяна тип

		При избор на тази функция се отваря формата за групово изтриване или смяна на тип на условен знак от модела.

Лупа

	Активиране на палетата за подменю Лупа от падащото меню Прозорец. Изборът става от падащото меню с мишката. Палетата има вида  и остава постоянно визуализирана на екрана до отмяна на активирането й чрез повторно "кликване" с мишката в менюто.

Мерене

	Активиране на палетата за измерване на разстояния и ъгли между различни точки и линии в цифровия модел. Изборът става от падащото меню с мишката. Палетата има вида  и остава постоянно визуализирана на екрана до отмяна на активирането й чрез повторно "кликване" с мишката в менюто. Съдържа следните възможности:

  Разстояние 	Измерване на разстояния между точки от модела. С курсора на мишката се указват  
       до точка 	последователно точки от модела и на най-долния ред в програмата се визуализират разстоянието между последните две точки, както и сумата от измерените разстояния от първата указана точка.

  Разстояние 	Измерване на разстояния между линии от модела. С курсора на мишката се указват   
       до линия 	последователно две линии от модела и на най-долния ред в програмата се визуализират разстоянието между тях.

  Дължина на 	При посочване с курсора на мишката на линия от модела се отваря формата за 
       линия	Редакция на линия, където се визуализира дължината й в метри.

  Координати	При посочване с курсора на мишката на точка от модела на екрана се визуализира информация за локалните координати Север/Изток на посочената точка.

  Периметър	Измерване периметър на затворен контур. При посочване на вътрешна точка от даден контур на екрана се визуализира информация за вида и номера на контура, както и за площта и периметъра му.

  Ъгъл	Измерване на ъгъл по 3 върха. С посочването на първите две точки се фиксира едното рамо на ъгъла и при всяко следващо посочване на точка на най-долния ред се появява измерения ъгъл в гради и градуси.

  Ъгъл м/у	При последователно посочване на две прави върху кратка форма на екрана се    
        две прави	визуализира ъгъла между тях в гради и градуси.
	
  Посочен ъгъл	При посочване на линия от модела върху кратка форма на екрана се визуализира ъгъла между нея и посоката север в гради и градуси.

Растери

		Активиране на палетата за меню Растери. Изборът става от падащото меню с мишката. Палетата има вида  и остава постоянно визуализирана на екрана до отмяна на активирането й чрез повторно "кликване" с мишката в менюто.

Избор на файл

		Активиране на палетата за избор на файл. Изборът става от падащото меню с мишката. Палетата има вида  и остава постоянно визуализирана на екрана до отмяна на активирането й чрез повторно "кликване" с мишката в менюто. От първото падащо меню на палетата се избира файл с ЛУП за визуализация, а от второто падащо меню се избира съответно землище зададено към избрания ЛУП. С бутона  се визуализира цялата графика на екрана.

Точка

		Активиране на палетата за меню Точка. Изборът става от падащото меню с мишката. Палетата има вида  и остава постоянно визуализирана на екрана до отмяна на активирането й чрез повторно "кликване" с мишката в менюто. 

Дроб

		Активиране на палетата за меню Дроби. Изборът става от падащото меню с мишката. Палетата има вида  и остава постоянно визуализирана на екрана до отмяна на активирането й чрез повторно "кликване" с мишката в менюто. 

Землища за текущия проект

	Палетката представлява кратка форма съдържаща списъка на всички землища от кадастъра, които участват в текущия лесоустройствен проект. Пред името на землището има поле тип check-box при маркирането на което кадастралната информация за землището се визуализира на екрана. При размаркиране на полето кадастралната информация за землището не се визуализира на екрана.

Служебни корекции

	Реализирани са следните служебни коркции на данните: Архивиране.

Архивиране

	След запитващо съобщение и утвърдителен отговор системата отваря прозорец за избор на директория и име на архивния файл, където ще бъдат архивирани данните за текущия графичен файл и базата данни за него. Системата предлага по подразбиране директорията с данните, а за име на архивния файл - NAME-DD-MM-GGGG.ZIP, където NAME е името на графичния файл, а DD-MM-GGGG - текущата дата. Архивът се създава във формат WinZip. В архива се включват текущия *.A файл, *.INI, както и всички файлове от вида ZZ*.DBF и ZZ*.MDX, където ZZ е кодът на държавното горско стопанство/държавното ловно стопанство, което участва в графичния файл.

Тест

Четене на ZEM 2.10/2.11/2.12

		При избор на тази функция системата отваря формата за избор на файл в ZEM формат за четене и тестване на данни за лесоустройствени проекти. След избора на файл системата го прочита, визуализира графичните данни от него на екрана, създава и попълва база данни с информация от него, автоматично запазва графиката във файл *.А и стартира тест на данните. Системата проверява за версия на ZEM файла и докладва за грешка, ако тя не е 2.10/2.11/2.12! Прочетените данни се записват в папка  (директория) от вида XX_YYYY, където XX е кодът на ДГС/ДЛС по номенклатурата, а YYYY е годината на ЛУП. Тези папки (директории) се създават в папката (директорията) за данни на системата записана в Параметри-->Общи в полето Директория с данни.
		ВНИМАНИЕ! След прочитане на файла трябва да се провери дали е определена Координатната система. в Параметри-->Файл. Ако не е определена трябва да се зададе ръчно от падащото меню. Ако е определена автоматично трябва да се провери дали е правилно определена. Най-лесно проверката се извършва като се избере един подотдел и от формата за подотдел с бутона за изпращане в Google Earth  (ако последния е инсталиран на компютъра) се провери дали попада на мястото си.

Четене на ОГФ1 от Excel

	Четене на данни за ОГФ1 от файл в Excel формат.

Тест на данните

	Тестване на данни се извършва автоматично след приемане на данни от ZEM файл или във вече приетия цифров модел може да става по всяко време. И в двата случая резултатите от теста може да се преглеждат и разпечатват от функция Списък на грешките. Тестването включва проверки на вътрешни контури, площи, пресичания, отдалечени контури и други. Вижте и раздел Видове грешки при тест.

Списък на грешките

	Във формата са реализирани две страници: Списък на грешките и Статистика на грешките. Те се активират с натискане на бутоните със същите имена на горния ред на формата.

		Списък на грешките

		Формата се състои от два панела. В горния се визуализира списъка на грешките от приемане на файла в ZEM формат, а в долния - съответния ред от ZEM файла, където е грешката.
		Списъкът на грешките е оформен като таблица със следните колони:
- Грешка		- текстово описание на грешката;
- Отдел		- номер на отдел, където е констатирана грешката;
- Подтдел		- номер на подотдел, където е констатирана грешката;
- Ред		- ред от ZEM файла, където е констатирана грешката;
- Таблица		- име на таблица от ZEM файла, където е констатирана грешката. 
		Ако се кликне с мишката върху някоя от колоните на таблицата списъкът се сортира по нея в нарастващ ред, при двукратно кликване се сортира в обратен ред.
		
 Филтър	От падащо меню може да се избира конкретна грешка при което в списъка се показва само тя. Ако се избере празен елемент се визуализират всички грешки.

 Печат на протокол	Отваря форма за запазване на протокола от теста в RTF формат. Системата 
 от тест	предлага по подразбиране за име на файла ProtTestZem и диск/директория - диска и директорията с данни за приетия цифров модел. След запазване на файла автоматично се отваря WINWORD и протокола се зарежда в него.
 Показване	Отваря формата за подотдели (отдели) и извиква данните за съответния подотдел (отдел), върху който сме  се позиционирали в списъка на грешките. От тази форма с натискане на бутона Покажи подотдел (Извеждане отдел) той може да бъде изведен и графически.

		Статистика на грешките
		
		Статистиката на грешките е оформена като таблица със следните колони:
		- Код				- код на грешката;
- Име на 		- текстово описание на грешката;
 грешка
- Брой		- брой грешки от дадения вид.

 Печат статистиката	Отваря форма за генериране на статистическа справка с брой грешки от теста 
 на грешките	по видове в RTF формат. Системата предлага по подразбиране за име на файла StatErr и диск/директория - диска и директорията с данни за приетия цифров модел. След запазване на файла автоматично се отваря WINWORD и справката се зарежда в него.

 Изход	Изход от формата със списък на грешките.

Видове грешки при тест

Кодове за грешки при четене на данни в ZEM формат за лесоустройствени проекти и тестването им

   Код на грешка			Вид на грешката

	  1		Грешна версия на файла 
	10		Непознат слой в ред NNNNN
	11		Данни за липсващ контур с номер СССССС на ред NNNNN
	12		Непознат блок в ред NNNNN
	13		Непозната таблица в ред NNNNN
 				CCCCC се изважда от негенериран контур в ред NNNNN
	101		Грешен тип на текст TTT в ред NNNNN
	102		Грешно зададен текст в ред NNNNN
	103		Грешен тип на знак  ZZZ в ред NNNNN
	105		Грешен тип на линия LLL в ред NNNNN
	106		Грешнa страна SSS  в ред NNNNN
	107		Дублиран контур CCCCCC  в ред NNNNN
	108		Контур без линии  CCCCCC
	109		Непозната команда в ред NNNNN
	110		Разлика м/у площта по графика и площта в контролния блок за контур CCCCCC
	111		Пресичане на подотдели OOO/PPP и  OOO/PPP
	112		Отворен контур за подотдел OOO/PPP
	113		Отдалечени подотдели с еднакви номера  OOO/PPP
	114		Липсват данни в таблица подотдели за графичен контур СССССС
	115		Дублирани данни в таблица подотдели за контур СССССС
	116		Голям подотдел 
	117		Грешно изваден подотдел
	118		Изваден от липсващ подотдел
	119		Самопресичане на подотдел
	201		Липсващо поле FFF
	202		Грешен тип на поле FFF
	203		Грешна дължина на поле FFF
	204		Грешни десетични знаци на поле FFF
	205		Дефинирани полета след данни в таблица
	206		Грешен ред в таблица
	207		Липсва код на горско стопанство за подотдел OOO/PPP
	208		Липсва код на отдел в ред NNNNN за подотдел PPP
	209		Липсва код на подотдел в ред NNNNN отдел OOO
	210		Грешен код за FFF за подотдел OOO/PPP
	211		Данни за липсващ контур  в ред NNNNN
	212		Данни за дублиран контур в ред NNNNN
	213		Грешна стойност за FFF за подотдел OOO/PPP
	214		Липсва код на горско стопанство за ГСУ 
	215		Липсва END_TABLE в ред NNNNN
	216		Дублиран код на ГСУ 
	217		Липсваща стойност  за ГСУ за подотдел OOO/PPP
	218		Грешна  стойност  за ГСУ за подотдел OOO/PPP
	219		Липсваща стойност  за ЕКАТТЕ за подотдел OOO/PPP
	220		Грешна  стойност  за ЕКАТТЕ за подотдел OOO/PPP
	221		Липсваща стойност за FFF за подотдел OOO/PPP
	222		Разлика м/у площта по графика и площта от проекта
	223		Номер на подотдел, който не е на кирилица
	224		Липсващ код на ГСУ 
	225		Грешен код на ГСУ 
	226		Данни за липсващ в таблица PODOTDELI подотдел
	227		Отделът липсва в графиката
	228		Подотделът липсва в графиката
	229		Грешна стойност за вид подотдел за незалесена площ
	230		Грешна стойност за вид подотдел за залесена площ
	231		Грешна стойност на месторастене
	232		Грешна надморска височина за месторастене
	233		Липса на ВКС
	234		Възможен грешен дървесен вид
	235		Грешен запас на хектар за дървесен вид
	236		Надлес с участие
	237		Несъответствие между вид гора и група гори
	238		Грешно богатство
	239		Грешнa влажност
	240		Близки точки
	241		Грешен запас за дървесен вид
	242		Грешен запас с клони за дървесен вид
	243		Грешен бъдещ състав
	244		Грешнo общо участие за етаж
	245		Грешно ползване - по-голямо от запаса

       Използвани съкращения при описанието на грешките
		
	NNNNN	номер на ред в ZEM файла;
	CCCCCC	номер на графичен контур;
	SSS	номер на страна в контур;
	ТТТ	тип на текст по ZEM формата;		
	LLL	тип на линия по ZEM формата;
	HHH	тип на точка по ZEM формата;
	ZZZ	тип на условен знак по ZEM формата;
	FFF	име на поле от таблица в ZEM формата;
	OOO	номер на отдел от лесоустройството;
	PPP	номер на подотдел от лесоустройството
	ГСУ	горско-стопански участък

	Код на грешка			Цвят на грешката в графиката

	112			син
	119			зелен
	240			жълт

Тест месторастене

	Тестване на данните по параметър Месторастене.

Тест вкс

	Тестване на данните за ВКС.

Протокол на данните

	Отваря формата за генериране и отпечатване на протокол за приемане на цифров модел с данни от лесоустройството в ZEM формат. Във формата има допълнителен бутон Параметри за задаване на допълнителни данни към протокола като те се пазят в базата данни с изключение на името на предаващия.

Протокол на грешките

	Отваря се форма за задаване диск/директория и име на файл в Excel (*.xls) формат за запис на протокола на грешките при теста. 

Експорти

към Excel

		Последователно се генерира файл в XLS формат, след което се зарежда в Excel. При натискане на бутона се визуализира формата за запазване на файл и потребителят трябва да зададе име на файл, както и може да смени диска и директорията в която да се запише.

към Word

		Последователно се генерира файл в RTF формат, след което се зарежда в WINWORD. При натискане на бутона се визуализира формата за запазване на файл и потребителят трябва да зададе име на файл, както и може да смени диска и директорията в която да се запише.

към Word на номенклатури и други изходи

		Данните се форматират, след което се зареждат в WINWORD като нов файл. При необходимост потребителят може да запише данните от съответната номенклатура и/или друг списък в дисков файл по правилата за записване на файлове в WINWORD.

Как да ... ?

Ползваме помощ

		Файлът с помощна информация се зарежда от падащото меню Помощ-->Помощ и от него се избира съответния раздел, който ни интересува. Конкретна помощ за някои команди и функции може да се получи и като се натисне бутона Помощ във формите, където е наличен.

Заредим и тестваме ZEM файл

	Зареждане и тестване на ZEM файл може да се извърши след стартиране на  lesotest3 по един от следните начини: 

		- от подменю Лесоустройствени проекти - десен клавиш на мишката в полето с проектите и от там функци Добави проект;
		- от падащо меню Файл-->Import функция ZEM 2.10/ZEM 2.11/2.12 тест 

Отпечатаме протокол за грешките

	Протокол за грешките се генерира и отпечатва като от падащото меню Тест се избере Списък на грешките--->Печат на протокол от тест. 

Отпечатаме приемо-предавателен протокол 

	От падащо меню Тест се избира Протокол. Системата отваря формата за настройка на печата и при натискане на бутона Да се генерира протокол. Необходимо е преди да генерираме протокола с натискане на бутона Параметри от формата за настройка да се уверим, че са правилно зададени допълнителните данни за приел и предал, които ще излизат в протокола.

Отпечатаме документи

		Документи се генерират и отпечатват от падащото меню Документи. Избира се от менюто необходимия списък или баланс и при натискане на левия клавиш на мишката се отваря формата за настройки на печата, преглед и отпечатване на документа. Реализирани са следните документи: Списък на подотделите, Списък на ДГФ (държавен горски фонд), Баланс на ГФ по землища и вид собственост и ОГФ1 (Разпределение на общата площ по вид на земите и вид на горите). При натискане на бутона към WORD системата отваря формата за запазване на документа в RTF формат като по подразбиране предлага за име на файловете съответно BalGFVS за баланса на ГФ, Spis за пълния списък на подотделите, SpisDS за списъка на ДГФ и BalOGf1 за форма ОГФ1, а за директория - директорията с данни за цифровия модел. След запазване на файла автоматично се стартира WINWORD и съответният файл се зарежда в него.

Отпечатаме предотделен лист

		Генериране и отпечатване на предотделен лист се извършва от формата за отдел след избор на конкретен отдел от цифровия модел. При натискане на бутона се отваря формата за настройки на печата, преглед и отпечатване  на документа. При натискане на бутона към WORD системата отваря формата за запазване на документа в RTF формат като по подразбиране предлага за име на файла PreList и за директория - директорията с данни за цифровия модел. След запазване на файла автоматично се стартира WINWORD и файлът се зарежда в него.

Отпечатаме схема

		Избира се отдел (от меню Данни-->Отдели), за който ще се генерира схема. От формата за отдел долу вдясно се натиска бутона Схема. Ако системата не открие съответстващия на схемата макетен файл (*.RTF) тя издава предупреждаващо съобщение и схема не се генерира. За създаване на нов макет на схема вижте и служебните команди за схема.

Отпечатаме таксационно описание

		Таксационното описание се генерира и отпечатва от формата за подотдел след избор на конкретен подотдел от цифровия модел. При натискане на бутона се отваря формата за настройки на печата, преглед и отпечатване  на документа. При натискане на бутона към WORD системата отваря формата за запазване на документа в RTF формат като по подразбиране предлага за име на файла TaksOpis и за директория - директорията с данни за цифровия модел. След запазване на файла автоматично се стартира WINWORD и файлът се зарежда в него.

Изход от програмата

	Изход от програмата. Също и от падащото меню Файл като се избере команда Край, както и по другите стандартни за WINDOWS начини. Ако има променени и незапазени файлове програмата пита за запазването им.

Новости

Последни изменения

	Няма нови изменения в програмата.

Your index page goes here...

In MS-Word, select INDEX AND CONTENTS from the INSERT menu.
Select INDEX and click OK.